공사 내역

공종	규격	수량	비고
1.전면 거울 설치 -벽체보강 -목재몰드	1700*2400 PIPE 70mm	1 1 9	슈퍼밀러
2.선반거울설치 -벽체보강 -수납선반제작설치 -목재몰드	3700*1200 PIPE 3700*400*900 무늬목취부 70mm	1 1 1 1 7
3.전기공사외 -전선배선(포함) -노출2구 콘센트 설치 -자외선소독기 -헤어드라이기 -빗 -1층 벅체거울 부착	플렉시블 중형 475*1800	1 3 1 3 6 1