비옷 규격서

1. 적용범위 : 본 규격은 2007년도 서울체신청 집배원 비옷에 대하여 적용한다.

2. 분    류 : 상․하 분리식

3. 필요조건

가. 사용재료

품 명	용 도	규 격	비 고
폴리에스테르	상의, 하의, 겉감용	원단 성능표 별첨	진노랑색 (배색-검정)
망 사	상의, 하의, 내피용		시중 고급품
지 퍼	상의 앞채움용, 주머니용		겉감과 조화 색상
스 냅 단 추	상의 앞채움용		시중고급품
벨크로테이프	소매,발목 채움용		시중고급품
고 무 밴 드	허리, 소매 졸임용		시중 고급품
봉 제 사	봉제용		겉감과 조화 색상
야 광 테 프	앞, 등.안전 표시용	30㎜	시중 고급품
방 수 테 프	봉제선 방수용		시중고급품
마 크 인 쇄	좌앞가슴- ꂖ POSTOFFICE	실크인쇄	진홍색
이름표 라벨	이름표 표시용	6cm × 8cm	제조회사, 전화번호
호 수 라 벨	싸이즈 표시	특,대,중,소로 표시
관리요령라벨	세탁 및 관리 요령표기	12cm × 7cm

나. 치수

<상  의>

(단위 : cm)

구분 호수	총길이	가슴둘레	소매길이	소매부리	두 건		등판덧댐	어깨넓이	비고
					길이	넓이
특	88	124	61	40	37	28	40	54
대	86	121	59	39	37	28	38	52
중	84	119	57	38	37	28	36	51
소	81	114	56	36	37	28	34	50

<하  의>

(단위 : cm)

구분 호수	길 이			둘 레			비 고
	총	다 리	밑 위	허리 A	허리 B	부 리
특	110	69	41	125	75	49
대	108	67	41	120	70	48
중	106	5	41	115	65	47	허리A : 늘린 상태 허리B : 졸임 상태
소	103	62	41	110	60	46

※ 허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

20cm미만 ±0.2cm

4. 제작방법

가. 일반사항

1) 재단은 경․위사 방향을 잘 맞추어서 재단해야 한다.

2) 봉제는 이봉 및 본봉으로 견고하게 하고 끝맺음 부분과 터지기 쉬운곳은 2회이상 봉제한다.

3) 봉제시 땀수는 1인치당 8땀 이상으로 하고 봉제선 사이로 빗물이 스며들지 않도록 봉제선 안쪽에 방수테이프(씸실링 테이프)로 처리한다.

4) 모든 조각 이음은 방수테이프 접착으로 처리한다.

나. 상의 제작방법

1) 모자 앞면은 끈을 넣고 끈 끝에 스프링을 달아 줄일수 있도록 하며 에리는 고정 부착 제작한다.

2) 모자는 상의 깃에 부착하고 사용하지 않을 때에는 깃속에 넣을수 있도록 한다.

3) 상의 앞 지퍼는 상의 상단 끝까지 올라와야 하며, 에리끝부분에 벨크로를 부착하여 목에 맞에 조일수 있도록 한다.

4) 상의 어깨부위는 통형으로 하여 비가 스며들지 않도록 한다.

5) 상의 양쪽 소매 끝 부분은 탄력이 좋은 고무줄을 넣고 또한 벨크로로 부착하여 손목에 맞게 조일수 있도록 한다.

6) 뒤의 적당한 위치에 통풍구를 만들어 열기 및 습기가 좀더 많이 배출되어 공기의 흐름을 좋도록 하며 쾌적한 상태로 일할 수 있도록 한다.

7) 안전을 위하여 고휘도 반사필름을 열 처리하여 제작한다.

8) 상의 내피 좌측에 관리요령 라벨을 달고 깃 중앙에 이름표 및 호수 라벨을 단다.

다. 하의 제작방법

1) 하의 허리부분에 탄력이 좋은 고무줄과 쪼임끈을 넣어 흘러내리지 않도록 한다.

2) 하의 양쪽 발목 끝 부분은 탄력이 좋은 고무줄을 넣고 또한 벨크로로 부착하여 발목에 맞게 조일수 있도록 한다.

3) 하의 엉덩이 부분에는 마찰에 의한 마모를 최대한 줄이고 빗물의 스며듬을 방지하기 위하여 원단을 안으로 2중겹으로 제작하여야 한다.

4) 무릎부분에는 통풍구를 만들어 열기 및 습기가 좀더 많이 배출되어 공기의 흐름을 좋도록 하며 쾌적한 상태로 일할 수 있도록 한다.

5. 검  사

가. 시제품 검사

1) 제복의 조제전에 원단에 대한 한국원사전문시험연구원의 시험성적을 완료하여 성적서를 제출하여 검사(우정계획과)를 받은후 제복을 조제하여야 한다.

2) 제작업체는 반드시 시제품 5착을 구매기관에 사전 제시하여 교정을 받은 후 본 작업에 착수한다.

나. 중간검사

소정 원단 및 보조 재료의 사용 여부와 재단, 봉제 부분에 대하여 수시로 검사를 실시할 수 있다.

다. 납품검사

1) 발췌검사를 원칙으로 하고 필요시에는 전수검사를 할 수 있다.

2) 소정 원단 및 보조 재료의 사용여부와 봉제 등 제반사항을 검사하여 합격 여부를 판정한다.

3) 완제품은 착용자가 직접 검사하고 제품에 이상이 있어 이에 상응하는 조치를 요구하는 경우에는 수선 또는 재 제작을 해주어야 한다.

6. 포장 및 표시

제품 1착을 비닐봉투에 넣어 5착씩 결속한 후 30착을 이중양면 골판지 상자에 넣은 후 P.P 밴드로 #형으로 결속하고 품명, 수량, 호수 및 제조회사명을 표시한 표지를 부착한다.

7. 특수조건

1) 납품업자(제작업자)는 규격서에 중대한 결함에 있는 경우 규격서 개선을 요구하여야 하며, 합리적인 대안을 제시하여 집배원 비옷에 적합하게 제작한다.

2) 완제품 납품 후 중대한 결함으로 인하여 수선 또는 재 제작이 필요한 경우 업무에 지장이 없도록 즉시 대체품 또는 신품을 해당우체국에 무상으로 우선 공급하여 업무에 불편이 없도록 한 후 수선 또는 재제작하여 납품한다.

8. 기타사항

본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 제시견본 및 일반 우의 제조관례에 의한다.

붙 임  1. 비옷 원단 성능표

2. 비옷 디자인

비옷 원단 성능표

항 목			단 위	상․하의	시험방법	비 고
원 단		상층	%	폴리에스테르 멀티필라멘트사	KS K O520	<참고번수> 경:75D/72DTY 위:75D/72DTY
		하층		폴리우레탄 코팅
조 직				Rip - Stop	육안판정법
밀도	경 사		올/5㎝	250 이상	KS K O511
	위 사			170 이상
중 량			g/㎡	120 이하	KS K O514
인장 강도	경 사		㎏	40 이상	KS K O520
	위 사			35 이상
인열 강도	경 사		g	650 이상	KS K O535
	위 사			600 이상
수축율	경 사		%		KS K O601
				± 2
	위 사			± 2
내수도	재시상태		mm	10 이상	KS K 0591	박음질부분 내수도도 동일하여야 한다.
	5 회 세탁후
				10 이상

P . H		-	5.5 ～ 8.5	KS K O255
블로킹		급	4이상	KS K O760
발수도		급	4이상	KS K O590
일광견뢰도		급	4 이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변	급	4 이상	KS K O715
	오		4 이상
세탁 견뢰도	변	급	4 이상	KS K O430 (A-1)
	오		4 이상
마찰 견뢰도	건	급	4 이상	KS K O650
	습		4 이상

※ 색상은 제시견본에 의한다.

※ 발수도 : Dupon Teflon 발수 처리 (태그 부착)

※ 사용원단 중 하층은 방수성, 유연성 등이 양호한 폴리우레탄 코팅 처리하여 착용 및 품질, 품위상 결함이 없도록 제조하여야 한다.

※ 봉제선 십자부분 방수 테이프 내수도 측정

항 목		단위		시험방법	비고
내수도	십자 봉제선 방수 테이프 제시 상태	㎜	10,000이상	KS K 0591	세탁조건 KS K 0465 (1), (Ⅱ)B 적용
	십자 봉제선 방수 테이프 5회 세탁후		10,000이상

※ 봉제선 십자부분 시료 시편 조건

: 0.9㎡ 이상 원단을 가로 세로 중심으로 십자로 봉제한 후 방수테이프를  접착한 부분의 원단

< 사 양 도 >

▣ 비옷 상의  (앞모습)                            (뒷모습)

① 프라켓트 간또매 : 적당히 길게하며 접치게 제작

② 소매 시보리 (고무사) 많이 하고 찍찍이 적게

③ 방수테이프 넓이를 2.5~3cm로 견고하게 부착할 것

④ 모자 뒷길이 적당히 길게(지프에서 내려오게) 제작하고

모자의 앞 눈부분 위치에 적당하게 라운드 처리하여 시야각을 좋게 제작

⑤ 어깨 부분 통소매 처리

▣ 비옷 하의    (앞모습)                  (뒷모습)

① 바지가랑이 사이부분이 약할 경우 삿바대 삽입

② 방수테이프 넓이를 2.5~3cm로 견고하게 부착할 것

③ 무릎통풍구는 뒤쪽에 제작할 것

④ 엉덩이 부분은 2중 덧댐 제작

⑤ 허리 졸임끈 및  발목 졸임용 밸크로 부착