(철거전)

5600

창호

3850

벽(철근콘크리트)

캐노피(철근콘크리트)                           1650

1800

6200

370

발착장 바닥면

벽(철근콘크리트)                                    1180

둥근쇠기둥                                                          둥근쇠기둥

(철거후)

5600

케노피

방화셔텨 설치

3850

1800

1180

6200

수평조절기

설치위치

(1800×1500)

(공사내역)

1. 기존 창호와 벽부분 및 철근콘크리트로 설치되어 있는 캐노피를	철거한다.

- 벽 : 1650× 5600× 370mm

- 돌출부분(캐노피)의 보부분 : 440× 440× 1800mm

- 돌출부분(캐노피)의 천정부분 : 1800× 5000× 180mm

2. 철거한 창호와 벽부분에 방화셔터(5600× 3200mm)를 설치한다.

3. 우편물 상하차를 위한 수평조절기를 설치하기 위해 철판으로 발착대를 만든다.

- 상판 : 1800× 6200(3.2t 무늬강판)

4. 수평조절기 설치할 부분은 남겨두고 내부 벽은 철판으로 마감한다.

- 발착대 정면 및 측명, 우편기계 내부 마감용 : 1.6t 열연강판

5. 비나 눈이 올 때를 대비해 윗부분에 캐노피(FRP썬라이트-불소피막C-130)를 7M*3M 설치한다.