도장공사 내역

내 역	규격	수량	단위	비 고
본타일상도도장	벽체 2회	242	㎡	1지역
에나멜 도장	철물2회	8,4	㎡
조합페인트(벽지)	벽체3회	120.6	㎡	2지역
에나멜 도장	철제2회	8.4	㎡
천정도장	수성2회	42	㎡
수성페인트	벽체2회	157	㎡	3지역
에나멜도장	출입문2회	42	㎡
조합페인트	수장부분3회	35	㎡
천정도장	수성2회	119.3	㎡
수성페인트	벽체2회	152	㎡	4지역
에나멜도장	출입문2회	33	㎡
천정도장	수성2회	140.4	㎡
무늬코트	벽체	98	㎡	5지역
수성페인트	벽체2회	39.7	㎡
에나멜도장	출입문2회	25.2	㎡
천정도장	수성2회	111	㎡
수성페인트	벽체2회	152	㎡	6지역
에나멜도장	출입문2회	42	㎡
천정도장	수성2회	117.1	㎡
수성페인트	벽체2회	162	㎡	7지역
에나멜페인트	출입문2회	38	㎡
천정도장	수성2회	155.1	㎡