디지털 화상녹화 시스템 설치공고서

1. 품 명 : Digtal Video Recoding System(모델명 : DigiNet3416)

2. 기기구성

품 명	규 격	수 량
Digtal Video Recoding System	DVRS	3SET
모니터	PC용 17inch 칼라모니터	3EA

품 명		규격 및 기능
시스템 구성	o MAINBOARD	ASUS P4P 800SE이상
	o C P U	INTEL PENTIUM4 2.4GHZ 이상
	o H D D	300GB이상
	o R A M	삼성256M이상
	o V G A	ATI RADEON 32MB이상
	o DVR사양	코디콤 DIGINET-3416(16CH)
	o POWER	정격전압 350W이상
	o 모니터	삼성 17인치 완전평면

3. 기기성능

□ 데이터 백업 : HDD,CD-RW 32배속

□ CASE : 산업용케이스

4. 설치장소

- 군산경암동, 군산옥서 우체국

5. 업체자격

- CCTV관련 등록업체로서 최근 2년이내 3개소 이상 우체국 및 금융기관 CCTV설치공사 1,000만원이상 실적이 있으며 기기이상시 A/S 즉시 가능한 업체일 것.

-  (실적증명서 제출 : 미 제출시 낙찰 무효)

발주처	공 사 명	기 간	공사금액	비 고
00우체국	OO우체국 CCTV 설치	2003.5.1~5.6	3,000,000
□	□	□	□
계

CCTV관련공사 실적증명서 양식(예시)

□ 임의양식제출도 가능하며 발주처 증명 확인요함

6. 기타사항

- 설치후 관련 부대기기 및 제반시설이 완벽하게 정상작동되어야 하며 UPS연결.

- 시공업체는 기기설치후 설치내역서와 사용설명서 등 운용에 필요한 제반자료를        설치국에 제출하고 직원에 대한 운용교육을 현장에서 실시하여 운용에 차질이 없       도록 하여야 한다.

- 납품 후 설치확인서 제출 요망.(군산우체국 지원과)

- 장비의 무상 유지보수기간을 준공검사일로부터 2년으로 한다