제  작  규  격  서

정읍우체국  CCTV CAMERA

2007. 5. 11

정 읍 우 체 국 장

Ⅰ. 일반사항

개  요

본 시방서는 정읍우체국에서 운용중인 화상 감시시스템(CCTV)의 녹화를 위한 디지털비디오녹화장치(DVR) 제작구매 설치시 정읍우체국에서 계약자에게 요구하는 제반사항에 대하여 규정한다.

용어의 정의

“구매자”라 함은 정읍우체국이며, “계약자”라 함은 낙찰 후 계약된자를 의미한다.

계약자의 책무

(1) 계약자는 설비의 설계 및 제작에 따른 전반적인 책임을 지며, 설비가 정상상태에서의 고장, 파손 및 항구적인 변형이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

(2) 계약자는 계약 후 본 규격서에 기재되지 않은 사항이라도 제품성능상 필요한 사항은 보완하여 규격승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(3) 본 규격서의 문구 해석상 상이점이 있을 때에는 상호 협의하여야 하며, 제작상 불합리하거나 구매자가 제시한 규격서보다 우수한 대안(성능)이 있을 때에는 검토서를 제출하여 구매자의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(4) 계약자는 구매자가 승인하여 납품 설치 완료한 기기일지라도 기본 규격의 성능발휘에 중대한 차질이 발견되었을 경우 즉시 보완 조치하여야 한다.

(5) 본 규격서에 특기하지 않은 경우라도 통상 설치목적에 부합된 성능 유지에 필수적인 부속품 및 공구류 등은 본 제작에 포함된 것으로 간주한다.

(6) 공급되는 설비의 설계, 고안, 제조, 제작 등에 관한 특허 등 권리상의 문제가 발생할 경우 계약자가 책임을 지며, 구매자에게 손해나 불편을 주지 않도록 계약자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

(7) 시스템 설치공사시 적절한 안전시설을 하여야 하며 설치공사로 인하여 발생한 안전사고 등의 재해시 모든 책임은 계약자가 진다.

(8) 계약자는 DVR 설치가 완료되어 시설물이 최종적으로 인도, 인수 될 때까지 기기의 파손, 도난, 망실 및 시운전에 대하여 일체의 책임을 져야 한다.

(9) 본 장비 설치 중 기존 운영중인 장비에 지장을 초래하거나 영향을 주어서는 않되며 문제 발생시 계약자의 부담으로 복구하여야 한다.

(10) 계약자는 납품에 대한 전반적인 책임이 있으며, 정상적인 상태에서 파손 및 항구적인 변형이 없도록 충분한 성능과 기능을 보장하여야 한다.

4. 운반 및 포장

(1) 계약자는 기기의 재료가 수송 중에 피해를 받지 않도록 충분한 포장을 하여야 한다.

(2) 계약자는 반입, 설치 및 시범운용시 안전사고 방지를 최우선으로 하여 시행하고, 안전사고 발생시에는 계약자가 민, 형사상 모든 책임을 지고 신속하게 처리하여야 한다.

(3) 모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다. 단, 완전조립상태에서 납품 불능시 분해 운반 후 계약자 책임으로 재조립하여야 한다.

5. 성능 및 하자보증

(1) 하자보증 기간은 설치납품 완료일로부터 2년간으로 한다.

(2) 파손품 및 불량품의 교환을 위하여 소요되는 모든 비용은 계약자가 부담한다.

(3) 하자보증기간 내 하자발생시 계약자는 무상으로 보수 또는 교환하여야 하며, 보증기간이 끝난 후에도 장비의 효율적인 관리 및 유지보수를 위하여 적극 협조한다.

6. 시험 및 검사

계약자는 제품 납품 설치 전 시험성적서 및 관련 서류를 제출하고, 설치 완료 후 계약자 책임하에 제품시험을 우체국 검사원 입회하에 실시하여야 한다.

(1) 기존 CCTV 시스템 특성을 정확하게 파악 분석하여 안정적이고, 완벽하게 성능이 발휘될 수 있도록 보장하여야 한다.

(2) 카메라 설치로 인하여 기존 CCTV 시스템에 영향을 주지 않아야 하며, 문제발생시 계약자 부담으로 조치하여야 한다.

(3) 설치된 제품은 정읍우체국 내에서 도입한 제품과 호환성을 가지고

있어야 한다.

Ⅱ. 기술 규격

적용범위

이 규격서는 정읍우체국에서 운용중인 화상감시시스템(CCTV)의 녹화를 위한 카메라 설치에 필요한 기술기준에 대하여 적용한다.

적용법규

(1) 전기용품 안전관리법

(2) 전기통신관계법규

-전기통신기본법, 동 시행령 및 시행규칙

-전기통신설비 기술기준에 관한 규칙

-정보통신부 인증에 관한 규칙

-정보통신공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

(3) 품질보증 ISO9002

종류 및 수량

품 명	규 격	단위	수량	비 고
돔카메라	1/3"Sony CCD Color	대	30
박스형카메라	1/3"Sony CCD Color	대	3
렌즈	AutoIris 5~50mm	대	3
하우징	옥외용	대	3
브라켓	천정/벽부형	대	3

4. 돔카메라 규격

구 분	규 격
C C D 소자	SONY 1/3" SS-11R Chip Set
화 소 수	고해상도 : 41만화소
동 기 방 식	내부동기방식
주 사 방 식	525Lines 2:1 Interlace
신 호 방 식	NTSC
수평 해상도	480TV- Lines
신호대잡음비	48dB이상(AGC off)
Gamma Collection	0.45
영 상 출 력	VBS 1.0Vp-p Composite(75 Ohms load)
최 저 조 도	0.1 Lux at F1.2
A G C	Automatic Gain Control
조리개 속도	1/60 - 1/100,000sec
Lens Type	4~9mm Vari-focal
동 작 온 도	14F~122F(-10°C ~ +50°C)
Power Source	DC 12V ± 10%. 3.2Watts
색 상	백색 또는 흑색
출력연결단자	RCA 연결단자

5. 박스형카메라 규격

구 분	규 격
C C D 소자	1/3" Super Sony CCD Color
화 소 수	고해상도 : 41만화소
동 기 방 식	내부동기방식
주 사 방 식	525Lines 2:1 Interlace
신 호 방 식	NTSC
수평 해상도	520TV- Lines
신호대잡음비	48dB이상(AGC off)
Gamma Collection	0.45
영 상 출 력	VBS 1.0Vp-p Composite(75 Ohms load)
최 저 조 도	0.05 Lux at F1.2
A G C	Automatic Gain Control
조리개 속도	1/60 - 1/100,000sec
동 작 온 도	14F~122F(-10°C ~ +50°C)
Power Source	DC 12V ± 10%. 3.2Watts
출력연결단자	BNC 연결단자

6. 렌즈 규격

구 분		규 격
촛 점 거 리		AutoIris 5~50mm
최대 구경비		1 : 1.7
화 각		63도 * 50도 * 37.8도
FOCUS	조 정	MANUAL
	범 위	NEAR FAR
ZOOM	조 정	MANUAL
	범 위	5~50mm

7. 하우징 규격

구 분	규 격
재 질	알루미늄 또는 STEEL
크 기	140(W)*100(H)*345(D)
무 게	1,180g
색 상	아이보리 또는 그레이

8. 브라켓 규격

구 분	규 격
재 질	STEEL
크 기	300mm
무 게	800g
색 상	아이보리 또는 그레이