CCTV(DVR)-SYSTEM 권장규격서

Ⅰ. 품 명 :  CCTV(DVR)-SYSTEM

1. 기기구성 및 기능

가. CCTV(DVR) SYSTEM 구성

⑴ CCTV Camera에 의한 주야간 상황 감시

⑵ Camera(노출 및 은폐형)를 이용한 효율적인 감시

⑶ 상황 발생시 DVR에 의한 녹화 및 재생 감시

⑷ DIGITAL시스템을 이용한 집중감시

나. CCTV(DVR) SYSTEM 기능

⑴ CCTV Camera를 이용한 감시 SYSTEM은 사람의 눈을 대신할 수 있는 비교적 확실한 주․야간 감시 SYSTEM으로 동작시킬수 있어야 한다.

⑵ Camera 촬상관으로는 수명이 반영구적이며 POWER ON시 예열 현상없이 바로 영상이 MONITOR상에 나타나는 CCD TYPE을 사용하여 별다른 보수유지가 필요없어야 한다.

⑶ 상황발생시 해당 카메라의 영상을 DVR로 녹화하여 기록․보존할 수 있어야 한다.

⑷ 시스템은 현재 남부산우체국 관내국에 설치된 CCTV 카메라와 호환이 되어야 한다.

2. 기기별 시스템 사양 및 주요기능

가. PC MONITOR

⑴ 해상도 : 최대 1,280 × 1,024

⑵ 수평주파수 : 30-54KHZ

⑶ 도트피치 : 0.28mm

⑷ 형   식 : 17“이상 칼라

⑸ 전자파 제거 장치 채용

⑹ 기타 CCTV(DVR) 녹화시스템에 적합

나. DVR(Digital Video Recording) System

⑴ 운영체계

- A형 : 화면분할 16채널(6급이하관서등 기본사양) : Linux

- B형 : 화면분할 32채널(5급이상국등 필요시 선택사양) : 윈도우 2000 이상

⑵ 카메라 입력수 : 선택형에 따라 16채널이상 또는 24채널이상 동시녹화 가능

⑶ 화면분할

- A형(16채널) : 최저1과 최고16포함 5가지 기능 이상(예시:1,4,6,9,16)

- B형(32채널) : 1,4,6,7,8,10,13,16,16× 2분할(1～16, 17～32)

⑷ 전    원 : FREE VOLT(110V,220V)

⑸ 소비전력 : 300W이하

⑹ 최대 녹화 속도 및 영상 디스플레이

- 최대녹화속도   : 240frame/sec

- 영상디스플레이 : 동영상480frame/sec

⑺ CPU : Intel Pentium4 2.4GHZ이상

⑻ FDD : 3.5“

⑼ HDD : 250GB 이상(250GB 추가)

⑽ RAM : 512M 이상

⑾ 해상도 및 녹화방식 : 1024× 768(32비트 트루칼라) 및 연속,동작감시,스케줄녹화,          센서연동등 다양한 모드

⑿ 감지방식 : MOTION DETECTION 기능채택으로 센서없이 동작물 감지녹화

⒀ 영상변조방지 : WATERMARKING 기본탑재

⒁ 원격제어 및 통신전송속도 : 실시간 감시,검색, 설정가능/ADSL,PSTN,ISDN,

TCP/IP,LAN지원 및 80FPS(LAN)/MAX

⒂ 기타 주요기능

- 고속녹화 : 고화질 고속녹화기능 16대 또는 24대의 카메라 동시 캡쳐 동시녹화

- 고속검색 : 날짜, 시간, 채널, 인덱스, 간략, 목적물 검색

- 검색화면 BACK-UP 및 프린팅 기능

- 카메라별 해상도/저장속도/압축률 등 설정 조정가능

- 사용자 위주의 기능별 검색 기능

- 시스템 자동복구를 위한 WATCH - DOG 기능

- 원격지 실시간 영상전송/감시/제어기능 및 인터넷 웹브라우저로 원격지에서 영            상확인 가능(자체 또는 옵션 추가시)

다. Main CONSOLE RACK

⑴ 적용 모니터 : 17” 이상 칼라

⑵ 재질 : STEEL 데스크 형태로 외관이 미려해야함

⑶ console rack 상․하단부 개방으로 cable acess가 용이하도록 함

⑷ console rack 하단부는 장비 고정이 용한 구조로 제작

⑸ 색상 : 밝은 회색 또는 아이보리색

⑹ 도장 : 방청 도장후 2회 소부도장

⑺ 크기 : 570(w) × 1,220(H) × 600(D)mm이내

3. 검수조건

가. GQ 우수제품마크 인증서 획득 제품(중소기업 진흥 및 제품구매 촉진법률 제11조3항)

나. 전자파 적합등록 인증서 획득 제품(정보통신기기 인증서)

다. 지정된 우체국에 설치하고 정상작동 확인후 설치확인서 및 사진자료를 제출하여야 한다.

라. 기기납품 후 3개월 이내 고장시 신품 교체 및 무상 유지보수 기간은 2년이상으로 한다.

4. 설치내역서

가. 기기는 KS표시품으로 하고 설치내역서(설치확인서)와 사용설명서를 제공하여야 한다.

나. 제품의 옆면에 다음과 같이 제품표찰을 조제 부착하여야 한다

<제품 표찰>

용품 크기에 맞게

폐쇄회로감시용 CCTV(DVR)

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL)                       사 용 전 압 :

설 치 일 자 :