공사시방서

공사명 : 냉 . 온수기(중앙집중식 냉난방기) 세관공사

1. 공사 개요

흔수식 냉온구기 성능 향상을 위해 WATER 분해, SCALE을 제거하고

화학 세관 병행. Libr액의 보충,누설 검사,니공 TEST등의 정원 점검 후 이에

대한 조성 및 보수 등으로 철저히 정비하여 시운전(2~3일)이후에도 성능의 향상과 기기의

수명이 장기간 유지될 수 있도록 한다

2. 공사 부속 및 부품

본 공사에 사용되는 부속 및 부품은 범얀냉방 제품의 동기종 순정 부품,KS 규격 도는 그

이상의 품질로써 흡수식 냉온수기 자체에 적합한 품목이어야 한다.

3. 부속 및 부품 검사

본 공사에 사용되는 부속 및 부품의 반입시 감독원의 임회 하에 검사를 실시하여야 하며

필요시 제품의 카다로그 및 설명서를 제출하여야 한다.

4. 공사 내용

별첨 주요 공사 내용 참조

5. 공사 일반 사항

1) 시공자는 작업자의 위생. 안전 및 도난 방지에 최우선으로 주위를 기울여야 하며 이에

발생하는 모든 책임은 시공자가 진다.

2) 시공자는 작업 전 1주 이내에 시공 세부 계획서를 제출하여 승인을 받은 후 시공을 하

여야 한다.

3) 시공자는 공사 공정별 사진을 촬영하여 공사 준공과 함께 감독자에게 제출하여야 한다.

4) 작업자는 감독자의 임회 하에 작업을 실시하여야 하며 기존 시설문에 대한 손상이 있을

시 원상 복구하여야 하며 모든 책임을 시공자가 진다.

5) 공사의 관리는 공사의 착공일로부터 준공까지 시공자가 공사에 대한 전반적인 책임을

진다.

6) 모든 작업은 공사 세부 계획서 및 시방서에 준한 작업이 진행되어야 하며 공사 지연으로

발생되는 모든 책임은 시공자가 진다.

7) 본 공사에 명시되지 않은 경미한 사항은 감독자의 지시에 따라 시공하야 하며, 이에

소요되는 모든 경비는 시공사의 책임하에 진행 한다.

8) 공사 현장 관리는 노동법(근로기준법, 근로 안전 규칙, 근로 보존 관리 규칙) 산업안전관     리법. 환경법등 관계 법규 및 시행령에 따라 이를 이행하여야 한다.

9) 시공자는 공사 진행 상황을 기록한 일일(전임. 금원)  작업일지를 공사 감독자에게 제출     하여 확인을 필한 후 작업에 임하여야 한다.