< 자양동 2층 관사 보수공사 >

<2층 관사 전경> 옥상 파라핏 도장 및 옥상 방수 불량	2층 관사 배수로(양측면 2개소)
거실 바닥면 파손으로 인한 보수 및 배관 재설치	세면기 배수 불량으로 인한 배수관 정비

< 자양동 2층 관사 보수공사 >

- 바닥 : 구배 불균형으로 인한 배수 불량 및 방수 불량 - 벽면 : 도장 불량	1층 관사 출입문 기둥 용접 탈락
창문 상부층 누수	도로측 창문 방음 불량(3개소)

< 자양동 2층 관사 보수공사 >

싱크대 노후 및 천장 누수	2층 계단 도장 불량

<화양동 우체국>

창고 전경(지붕 누수현상 발생, 외벽 양호)	창고 내부(천장)
창고 내부(천장)	창고 내부(천장)

<중곡동 우체국>

지하 배수 펌프 노후	지하 배수 펌프 노후

<뚝섬 우체국>

정화조 뚜껑 노후로 인한 교체(3개소)	정화조 뚜껑 노후(확대 사진)