포장 작업대 제품 규격서

o 품명 : 포장작업대

o 규격 : 2000 × 1140 × 800(높이)

1. 특성 및 품질

- 상판은 15mm두께이상 합판 2장을 압착본딩 할 것

- 상판 작업면 스테인레스스틸(1.2t) 코팅 : 상판옆면을 완전히 감싸도록 제작

- 선반 부착으로 부품보관 및 개별품 보관이 용이하게 할 것

(최대 규격으로 제작)

- 높낮이 조절발의 설치로 제품 높낮이 및 수평조절이 용이하게 할 것

(방진고무 장착으로 흔들림과 진동에 강할 것)

2. 제작사항

- 크  기 : 2000 × 1140 × 800(높이)

- 소  재 : 몸체     : steel plate 3t

다리     : pipe 50× 50× 2t

상판     : 합판  30t

상판덥개 : 스테인레스스틸 1.2t

선반     : steel plate 2t

- 내하중 : 몸체 - 1,000kg

- 도  장 : 탈지,수세,표면조정,녹 방지를 위한 화성 피막처리후 정전기를 이용하여               60μ 두께로 분체 도장후 200°C 열처리 건조

- 색  상 : 상판덮개 스테인레스 스틸과 유사한 색상

- 높낮이 및 수평조절발 : M20-BOLT, 높이조절 35mm 까지 높낮이 조절 가능

3. 특기사항

- 본품을 납품한 후 사양에 의한 내외관적 성능 시험을 한다.

4. 제품사양도(예시) : 2쪽 참조

-   제품 사양도(예시)  -

※ 하단 선반은 아래 예시와 달리 최대 규격으로 제작해 주십시오