- 우편 작업장 선풍기(천장) 배치도 -

55m

도   착   장

발착사무실

▥    ▥     ▥      ▥     ▥      ▥

소 포 슈 트(1)                                                        ▩

▩     ▩     ▩                                                             ▩

소포슈트 (2)                                     소포투입구                 ▩

발착장

대형수작업대

50m                                                                                                                  통상사무실

▩     ▩     ▩

▥                 ▩    소형수작업대

소형통상구분기                                           ▩   ▩

투입구

※ 선풍기 표시 : ▩(천장형), ▥(벽걸이형)

○ 설치 설명서

1. 건명 : 우편작업장 천장형(12), 벽걸이형(7) 선풍기 설치

2. 공사현장 : 청주시 흥덕구 수곡동 619. 청주우편집중국

3. 선풍기 설치에 관한 주요 내용

가. 선풍기를 작업장 천장에 견고하게 설치한다.

나. 천정형 선풍기는 공업용선풍기(동건건업) 모델DIF-45CF, 45Cm(18인치) 제품으로 12대를 천장에 설치하고,

벽걸이형 선풍기는 한일선풍기 50cm(20인치)제품으로 7대를 설치한다.

다. 소포슈트1(6),소포슈트2(3),발착장(3),소형수작업대(3),대형수작업대(3),투입구(1) 각 괄호안 선풍기는

하나의 스위치로 작동하게 설치한다.- 스위치 6개 설치

라. 선풍기간 정확한 간격 또는 위치는 선풍기 설치시 감독공무원과 상의하여 설치한다.

마. 선풍기 설치에 관한 기타문의 사항은 청주우편집중국 회계팀 김경식(043-291-3181)

휴대전화(011-9829-0942)로 문의 바랍니다.