제 작 설 명 서

- 이동식 경사 프리롤러 컨베이어 4대 제작

2007. 07. 18.

고양우편집중국

일 반 사 항

1. 적용범위

가. 본 사항은 고양우편집중국 이동식컨베이어 제작에 한하여 적용한다.

나. 이동식컨베이어 제작의 계약당사자중 고양우편집중국을 ‘갑’이라 하고, 그 상대방을 ‘을’이라 칭한다.

다. 기술사항 및 도면에 명시되어 있지 않은 사항은 감독공무원과 협의하여 결정한다.

2. 계약당사자의 권리 및 책임

가. ‘을’은 본 계약 체결 후 이동식 프리롤러컨베이어 제작 도면을 작성하고, ‘갑’의 승인 후 컨베이어를 제작해야 한다.

나. ‘을’은 이동식 컨베이어 제작도면을 계약 체결 후 일주일(7일)이내에 제출해야 하고, ‘갑’은 제작도면 제출 후 3일 이내에 보완사항을 요구하거나 승인해야 한다.

다. ‘을’의 이동식 컨베이어 제작 중에 취득한 사실에 대하여 보안을 철저히 지켜야 한다.

3. 제출자료

가. ‘을’은 이동식 컨베이어 작업과정 및 완성품의 사진을 사진첩으로 제출하여야 한다.

나. ‘을’은 제작이 완료된 후 다음 사항을 감독공무원에게 제출하여야 한다.

1) 최종 제작도면 3부.

(최종 제작도면 부품의 품명, 규격, 제조사 등을 명시한 부품리스트를 포함한다.)

2) 최종 제작도면 CAD파일 포함한 CD.

4. 협의내역

가. ‘을’은 기술사항 및 도면에 명기되지 않은 사항일지라도 이 제품의 성능보장과 효율적인 운전 및 유지보수를 위해 반드시 필요한 부분은 감독공무원의 지시에 따라 공급 및 보완하여야 한다.

나. 중요한 사항에 대해서는 감독공무원과 ‘을’의 책임자 간에 협의 조정하되 이견이 조정되지 않을 때에는 감독공무원의 지시에 따른다.

5. 안전대책

이동식 컨베이어 납품 중 ‘갑’의 공익 및 재산상에 피해가 발생하였을 시 응급조치를 취함과 동시에, ‘을’의 부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 복구 및 처리하고 일체의 책임 및 보상을 부담하여야 한다.

6. 하자보증기간

가. ‘을’은 제작 후 납품일로부터 1년간 하자보수를 하여야 하며, 하자보수로 인한 비가동기간 만큼 보증기간을 연장한다.

나. 하자보증 기간 중 발생한 문제에 대하여 ‘갑’의 요청이 있을 경우 즉시 필요한 조치를 취해야 한다.

7. 사용자재

제작에 사용하는 자재는 모두 KS제품 사용을 원칙으로 하고, KS 제품이 없을 경우 KS 동등 이상의 시중 최상품을 사용하여야 한다.

8. 기타

가. 특허권

본 건과 관련하여 타인의 특허권을 침해할 경우 발생하는 모든 문제에 대하여는 ‘을’이 책임을 진다.

기 술 사 항

1. 공 통

첨부 도면은 참고용 도면이며 ‘을’은 설계도면 및 제작 도면을 제출하여 감독공무원에게 승인을 득한 후 본 설비를 제작한다.

2. 이동식 경사 프리롤러 컨베이어 제작

가. 이동식 프리롤러 컨베이어 일반 제원

1) 컨베이어 규격 : 길이 2,000㎜, 폭 920㎜, 높이 520 ~ 870㎜

2) 프리롤러 규격 : L 840㎜ X Φ 38㎜ X 1.5T  37개

3) 프레임 규격 : L 2,000 X W 170 X D 40 X C 20 X 3T

4) 바퀴 : 우레탄 회전 바퀴 4개 X 6"

5) 고정장치 : 6개

6) PDA 보호대 : 1개 부착

7) 바코도 국명표 꽂이 : 4개 부착

8) 바닥 안전가이드 : 7M

9) 예비자재 : 프리롤러 10개

나. 이동식 컨베이어 제작 수량 : 4대

다. 이동식 컨베이어 각 부분은 다음과 같은 요소를 충족해야 한다.

1) 프레임 및 지지대는 최대하중 작용시 변형되지 않도록 튼튼하게 제작한다.

2) 프레임 및 지지대는 녹이발생 하지 않도록 소보도장 후 현재 소포구분기의 슈트와 같은 녹색 계열로 2번 도색 후 열처리한다.

- 방청도장 2회, 상도 2회

3) 컨베이어 고정 장치는 높이 조절형 이며, 컨베이어가 움직이지 않도록 튼튼하개 설치한다.

4) 바닥 안전가이드를 감독관과 협의하여 설치한다.

5) 회전바퀴에는 브레이크 장치가 있어야 한다.