라지에터 도색 내역

(단위: mm, 개)

대상	규격	수량	페인트 종류	비 고
3층 화장실 입구	560×30×200	20	은분	10개×2
2층 화장실 내	1,150×325×755	2	에나멜
2층 자판기 옆	1,710×390×830	1	〃
1층 화장실 내	280×1,050×750	2	에나멜
1층 복도 끝	560×30×200	30	은분	30개×1
지하 식당	〃	95	〃	20개×4,15개×1