시     방     서

1. 건    명 : 구내식당 주방 하수배관 세척작업

2. 작업목적 : 주방 하수가 집수정(그리스트랩)에서 원활히 배수되지 않고 주방바닥 트렌치로 역류하는 현상을 없애기 위함

3. 작업장소 : 부천시 오정구 오정동 384번지 부천우편집중국 6층 구내식당 주방

4. 일반사항

가. 위 작업을 수행하는 자는「위생관리용역 허가업체」여야 한다.

나. 작업에 사용되는 모든 재료는 KS표시품이어야 하며 사용 전에 감독공무원에게 승인을 받는다.

다. 시공자는 시설물에 대하여 정당한 보호조치를 취하며 공사 중 실수로 인한 손상은 시공자가 즉시 원상복구 하여야 한다.

라. 감독공무원이 필요하다고 결정한 경미한 사항에 대하여 시공자는 이를 실시하여야 하며 비용은 시공자가 부담한다.

마. 시공자는 현장에 직공 인부 기타 출입원의 단속과 화가취급 등 보안 위생에 대하여 세심한 주의를 기울임으로써 안전사고를        미연에 방지하며 사고 발생시에는 시공자가 모든 민ㆍ형사상의 책임을 진다.

바. 현장 내에 있는 모든 물건 등은 임의로 사용하거나 반출하지 못한다.

사. 작업 종료 후 대청소를 실시하여 주변 환경을 깨끗이 한다.

5. 작업내용

가. 하수배관 규격

o 집수정(그리스트랩) : 1000L× 700W× 600H

o 트랩 : P.V.C. φ100

o 하수배관 : 동관 φ100, 길이 5m

나. 그리스트랩 및 하수배관의 음식물 기름때, 내부스케일, 슬러지 등을 청소/제거하여 배수가 원활히 이루어지도록 한다.

다. 하수배관에 끼어있는 기름, 내부스케일 등을 녹여내는 약품 처리를 한다.

라. 녹아내린 기름, 내부스케일 등을 높은 압력으로 세척해주는 고압세정 작업을 한다.

마. 세척작업 과정에서 발생되는 모든 폐기물은 적법한 절차에 따라 반출한다.

바. 작업 종료 후 배수시험을 하여 배수상태를 확인한다.

사. 시공자는 작업 전ㆍ후의 모습을 촬영하여 사진을 제출한다.

아. 상기 작업 목적을 달성하기 위하여 기타 다른 공법(Brush, 화학세관, 고압수분사, 샌드블라스팅, IPC공법 등)을 적용하여도        무방하다.