365자동화 코너 간판 제작 시방서

서 인 천 우 체 국

1. 제작설치개요

(1) 규 격 : 마크/문자/색상 우체국 CI MANUAL에 의거한 비율 적용

SIZE : 5000*900(점두간판)

※ 간판사양 : 붙임

(2) 조명방식 : 형광 조명

(3) 주재료  - 유연성원단    : LG Chem LuckyFLEX Ⅱ

- 문자 SHEET   : LG Chem NO : LA9143(레드)

LG Chem NO : LA9327(그레이)

(4) 설치대상물 : 김포대곶우체국 365자동화코너 간판(추가설치)

2. 제작설치 시방 지침

(1) 본 제작설치는 감독자, 설계자의 지휘에 따라 옥외 광고물 관리법 및 건축법, 전기공작물 규정 및 기타 관할관청의 자치규정에 준수하여 시공하여야 한다.

(2) 제작 설치자는 제작청부 후 조속한 시일 내에 공정표 및 일정표를 제출하여 승인을 획득한 후 제작 설치에 착수하여야 한다.

(3) 본 제작설치 중과실로 인한 건축물에 피해가 발생할 경우 감독관의 지시에 따라 즉시 원상복구 해야 한다.

(4) 광고물 재료는 견적상이나 도면상의 표기된 재료를 사용해야 한다.

● 점두간판(조명용)

(1) 시트작업

심볼마크와 지정로그를 컴퓨터 커팅 SYSTEM으로 적정비율로 확대 자동 커팅 한다.

가) 유연성원단

① 기존유연성원단 프레임에 설치하되 원단의 뒤틀림이나 처짐이 없도록 충분히 당긴 후 고정시키고 각 코너      부에 마감할 때 자르는 면이 전면에 노출 되지 않도록 시공한다.

② 광고면 뒷면에는 시공시 먼지나 이물질이 묻을 수 있으므로 융으로 깨끗하게 닦는다.

나) 문자 시트접착

원단 위에 지정원고 SHEET 시공 전 이물질이 끼지 않도록 깨끗한 융으로 원단을청소다음 SHEET를 부착한다. 이때  기포가 생기지 않도록 충분히 문질러 완전히 접착 되게 한 뒤 일정시간 말려야 한다.

다) 기존 조명프레임에 고정 시킬 때 틈이 생기지 않도록 시공한다.