방수 및 도장 공사 내역

공종	수량	비 고
(방수공사)-옥상
철거부분	5.39㎡	폐기물처리
바탕정리	74.9㎡
바닥청소	206.7㎡
우레탄방수(3mm)	74.9㎡
탑코팅	299.7㎡
수밀코킹	139.5㎡
(도장공사)-내부도색
수성페인트	142㎡	천정
본타일(재도장) 2회	142.8㎡	벽체

※ 옥상의 한쪽에 물탱크와 화단이 일부 있음.