소방시설 정밀소방점검 시방서

1. 소방점검 대상 건축물

가. 시설위치 : 경남 고성군 고성읍 성내리 2-17

나. 건물구조 : 철근콘크리트조

다. 연 면 적 : 2,918㎡ 지하1층~지상3층

2. 점검의 목적

고성우체국에 설치된 소방시설 등에 대하여 유지관리 상태를 점검 불량 시설에      대한 시정 조치를 함으로써 화재 시 초기진압 대처능력 향상과 효율적인 방화관리       업무를 수행하여 인명 및 국가 재산을 보호하기 위함.

3. 점검 내용 및 적용범위

가. 근    거:

-. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

-. 공공기관의 방화관리에 관한규정 제15조

나. 점검종류: 소방시설 종합 정밀점검

- 소방시설의 작동기능 상태를 포함하며 설비별 주요 구성부품의 구조 기준이

소방 법령의 규정에 적합한지 여부를 점검

다. 적용범위: 고성우체국의 소방 및 방화시설

4. 점검기간

1일을 기준으로 하나, 점검업체의 기술자 보유현황에 따라 계약 체결시 결정

5. 점검자의 자격 및 현장대리인

가. 점검 참가자의 자격은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제29조에

의하여 등록된 소방시설 관리유지업체에 소속된 직원으로서 동법 시행령 [별표8]

인력 기준에서 정하는 기술 능력자로 한다.

나. 도급자는 점검 전 점검자의 명단 및 현장대리인을 지정하여 제출하고 감독의

승인을 득한 후 점검 기간 중 상주 시켜야 한다.

6. 점검방법

가. 일반사항

1). 고성우체국(건축물)에 설치된 소방시설 및 방화시설 등에 대한 유지

관리 상태를 관련법에 의하여 점검을 하여야 한다.

2). 점검장비는 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률시행령[별표8]

장비 기준의 소방시설별 점검장비를 사용하며, 그 외 점검에 필요한 장비              는 도급자가 확보하여 점검에 임하여야 한다.

3). 도급자는 점검 전 세부 공정표 및 점검장비, 인원 투입 계획을 제출하여야

한다.

4). 점검을 위하여 출입하는 자는 반드시 안전 및 보안교육을 필한 후 점검               지시에 따라 점검을 시행하고 안전수칙을 준수하여야 한다.

나. 점검 특기시방

1). 점검 시행 전 방재 시스템을 숙지하고 제반설비가 그 기능을 발휘할 수 있도               록 성실히 점검에 임하여야 한다.

2). 점검 실시 중 시설 및 기타 물건에 손상이 발생할 경우 도급자는 변상조              치 하여야 한다.

3). 소방시설 등의 조작으로 인한 사고에 주의를 하여야 하며 특히 전기적 위험이              높은 시설이나 위험공정 등의 점검 시에는 안전에 세심한 주의를 기울여야

한다.

4). 점검중 기기의 분해 등이 필요한 경우에는 스위치, 밸브류의 개방상태 등을

확인하여 안전을 확보한 후 실행하여야 하며, 점검 종료 후에는 원상복구

를 하여야 한다.

5). 각종 소화설비의 점검시 설비의 작동으로 인한 피해를 방지하기 위하여 개폐

밸브 및 연동장치 등에 대한 안전상태를 확인한후 점검을 실시하여야 한다.

다. 기타 시방

점검시방에 없는 사항은 소방기술 기준에 관한규칙 및 공인된 기관의 관례에

의한다.

7. 점검 후의 조치

가. 설비의 복원 : 점검 완료 후에는 각종 설비의 스위치, 밸브류 등을 정상 상태

로 복구하여 방재 시스템을 정상 운영토록 조치한다.

나. 점검결과 소방시설의 정비 또는 수리를 요하는 사항은 즉시 관계기관에 통보한다.

다. 점검기구와 공구는 항상 사용 가능한 상태로 정비해 두어야 한다.

라. 경미한보수 : 화재감지기는 전체를 체크하되 불량감지기 교체등의 경미한 보수

는 감독공무원의 요청에 따라 점검자가 용역비 증액없이 이를 시행하여야 한다.

8.점검결과의 보고 등

가. 일일점검 종료후 점검결과을 보고한다.

나. 점검기간 만료에 따른 점검종료 시에는 즉시 점검 준공계(사진첩포함)2부

제출 및 점검결과를 보고한다.

다. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률시행규칙 제19조 의해 소방시설등

점검표 를 첨부한 소방시설등 점검결과 보고서를 15일 이내에 관할 소방본부장

또는 소방서장에게 제출 하여야 한다.

8. 기타

가. 상기 점검대상 건축물에 대한 건축물 설계 도면을 확인할 필요가 있는 경우           도면을 담당자에게 의뢰하거나 필요시 점검자가 실측에 의하여야 한다.

고성우체국장