규   격   서

1. 품    명 : 자바라형 컨베이어

2. 납품장소 : 지정장소 납품

3. 구매수량 :  3대

4. 사 양 도

5. 규격 및 세부사항

가. 규     격(단위 : mm)

o  W(폭)   :   500

o  H(높이) :   최소 600～650, 최대 950～1,000

(높낮이 조절 가능 할 것)

o  L(길이) : 5,000(최대한 펼쳤을 때 5,000이상임)

나. 세부사항

o 최소 길이는 최대 길이의 1/4이상

o 0 ~ 360도까지 어떠한 동선형으로도 연결이 가능하며, 접으면       1/4로 길이가 줄어듬

o 연결고리 장착

o 무동력 시스템이며, 전원이 필요없음

o Roller(Plastic, 48¤ ~50¤)는 소음이 적고 물품의 충격을        최소화 하도록 할 것

6. 기타사항

가. 구조체는 알루미늄을 사용하여 가볍게 하고, 모든 부품은        KS인증품 및 동등 제품 이상의 최상품을 사용하여야 함

(A/S 1년 이상 가능할 것)

나. 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의 후       처리함