제품사양

- 제조사 : 한일전기

- 연료탱크 내장형[공간절약]

- 난방면적 : 10~30평

- 최대발열량 : 16,500 ㎉/h

- 사용전원 : 220V, 60Hz

- 소비전력 : 230W

- 연료소비량 : 3.11ℓ/h

- 탱크용량 : 64ℓ

- 사용연료 : 실내등유

- 연소방식 : FF식 건타입 버너식

- 외형치수 : 700*460*1750(mm)

- 중량 : 105 kg

- 음이온 발생기능

- 항균필터 부착

- 상, 하 2중온풍난방

- 과열이중방지장치, 마이콤 자가진단장치, 불착화 보온장치, 연소감지장치, 폭발방지장치, 노내가스제거장치, 과전류보호장치, 유량경보장치

- 설치장소 : 인천광역시 옹진군 백령면 북포리 제603군사우체국 내