도색공사 설명서

Ⅰ. 공사개요

1. 개  요

우체국 청사 건물이 낡고 노후 되어  도색으로 쾌적한 근무환경을 조성하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

2. 공 사 명  : 영업과 벽면 칠공사

3. 공사현장

○ 인천광역시 서구 심곡동 278-7

4. 공사내역

○ 우체국 내․외부 칠공사

- 수성페인트칠 2회 272.00㎡

- 유성폐인트칠 2회 22.00㎡

공사기간 : 착공일로부터 7일

Ⅱ. 일반설명서

1. 적용범위

1-1. 본 청사 도장공사를 시행함에 있어 공사 일반 표준설명서와 특별설명서에 기술된 내용을 토대로 시공하여야한다.

본 설명서에 명시되지 않은 사항은 건설교통부제정 표준시방서에 의한다.

2. 공사기준

2-1. 계약자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독공무원을 경유한다.

2-2. 계약자는 감독공무원의 지시에 따라야 하며 설계 및 공법에 이견이 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한

서인천우체국의 결정에  따라야 한다.

3. 감독공무원

3-1. 본 설명서에서 감독공무원이라 함은 이 공사의 계약 내용이 적정하게 이행되는가를 지휘 . 감독하는 공무원을 말한다.

4. 이의

5-1. 설명서 등의 내용에 상이점이 있거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생겼을 경우에는 감독공무원과 협의하여

서인천우체국의 결정에 따른다. 단, 경미한 사항에 대하여는 감독공무원의 지시에 따른다.

5. 공정 및 시공계획서

5-1. 계약자는 공사 시행에 있어 공사 전반에 대한 공정별, 세부공사 시행계획을 작성하여 착공일로부터 2일 이내에

제출하여야 한다.

- 공사 시행순서 및 방법, 예정공정표

5-2. 계약자는 기타 요구사항에 대하여 감독공무원의 요구가 있을 경우에는 관계 서류를 제출하여야 한다.

6. 공사의 진도관리

6-1. 감독공무원은 계약자가 제출한 공사 예정표를 필요한 때에는 구간, 공정별 시공순서와 일정을 조정할 수 있다.

이때 계약자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 하며, 따르지 못한 때에는 그 사유를 서면으로 제출하여야 한다.

6-2. 감독공무원은 계약자로부터 작업일보를 받아 그 내용을 검토 확인하여야 한다.

7. 시공 후 검사가 불가능한 부분의 검사

7-1. 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 공정별로 감독공무원의 검사를 서면으로 또는 도면 사진 등으로 받아 두어

야 한다.

8. 공사현장 및 안전관리

8-1. 현장대리인은 항상 출입자의 감시, 사고, 화재, 도난의 예방 및 풍기위생의 단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

8-2. 인부의 재해 등 모든 사고 발생시 계약자가 책임을 진다.

8-3. 공사장에 인접한 모든 시설에 피해를 끼치지 않도록 필요한 제반 조치를 하여야 하며, 기존 시설물의 훼손 및

피해 발생시에는 계약자 부담으로 즉시 원상복구 하여야한다.

8-4. 공사용 모든 자재는 파손 또는 변질되지 않도록 보관에 만전을 기하여야 한다.

8-5. 현장대리인은 항상 공사 중이나 후에 주위를 깨끗이 정리정돈 하여야한다.

8-6. 장비 및 공기구는 계약자가 준비하여야 하고, 항상 최적의 성능을 유지해야 한다.

9. 자재관리

9-1. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 감독공무원의 검사 확인을 받은 후 공사장에 반입하여야 한다.

9-2. 계약자가 도급하는 도급자재는 KS 표시품 및 설명서 규격품으로서 신품이어야 하고, 자재 검사결과 불합격품은

즉시 공사장 외부로 반출하여야 하며, 신품으로 대체하여야한다.

9-3. 감독공무원은 필요에 따라 공사재료의 품질시험을 계약자에게 요구할 수 있으며, 모든 수수료는 계약자가 부담한다.

10. 준공검사

10-1. 준공검사는 본 설명서에 준하며 불량한 사항은 지체 없이 계약자 부담으로 개수하고 재검사를 받는다.

10-2. 준공검사 시 제출서류

1)준공검사원 1부.

2)시공 전 . 후 사진첩 2부.

11. 본 공사의 하자보증기간은 준공일로부터 1년으로 하며, 기간 내 하자발생시 계약자는 무상으로

수리 또는 교체하여야 한다.

12. 청소 및 원상복구

14-1. 공사가 완료되었을 때에는 공사장 주변의 정돈 및 청소를 하여 공사시공 시 지면, 기존물의 변경 손상된 부분을

원상복구 한다.

Ⅲ. 특별설명서

1. 청사내벽 기존 페인트면의 들뜬 부분은 그라인더를 이용하여 깨끗이 샌딩 작업 후 기존 페인트 면을 긁어내고

바탕 만들기를 실시한 다음 도장작업을 한다

2. 청사건물 도장 내․외부에는 수성페인트칠 2회로 롤러칠 한다.

3. 방화문 등 철재부분은 유성페인트 2회 칠한다.

4. 도장 작업 시에는 장비 및 집기류 등에 손상이 가지 않도록 사전 조치를 취한 후 작업을 실시한다.

5. 도장작업에 사용되는 페인트의 색상을 바꾸고자 할 때는 감독공무원과 협의 후 작업을 실시한다.

6. 균열부분 및 벽면의 홈이 패인 부분은 주위면과 평평하게 퍼티를 이용하여 채운 후 도장작업을 실시한다.

7. 시공 시 모든 재료는 KS 제품 이상의 재질을 사용하고, 기존 제품보다 같은 가격의 좋은 성능의 제품이

있을 경우 감독공무원과  협의하여 교체할 수 있다.

8. 작업 시 각종 기기의 먼지 및 이물질의 침입 방지를 위하여 비닐 또는 기타 재료를 이용하여 제반 조치를

강구하는 등 안전에 유의하여 시공하며, 또한 감독공무원과 작업일정을 협의하여 업무에 지장이 가지 않도록

하여야 한다.

9. 작업종료 후 발생된 각종 폐기물은 환경법 및 기타 관계법령에 의거 처리하도록 한다.