벽걸이형 전기 온풍기(예시)

Specification
모 델			DK-6005W
소비전력	KW		2.8
정 격 전 압	V/Ph/Hz		-
열량	KCAL		2,408
사용평형	평		5
배선용차단기	220/380		15
배선굵기	(mm2)		-
운전전류	A		12.7
기본설치비	원		-
외형치수(WxDxH)	mm		730x125x280
차단기비용	원		-

설정온도 조절(5~35)

자가진단시스템

리모컨

상하그릴수동조절

항균필터

기름온풍기보다 전기요금이 훨씬 저렴합니다.

냄새나 소음이 없습니다.

산소결핍현상이 없습니다.

기름탱크가 없기 때문에 크기가 작고 안전합니다.