이륜차 적재함 덮개 규격서

▶ 규 격 : 가로610 × 세로470 × 높이440 ㎜

기존 우편물 적재함 규격에 맞게 제조하여야 한다.

▶ 색 상 : 금적색

▶ 재 질

① 특수내자방수코팅

② 원단

- 바깥부분: 천연고무(앰보싱처리된것)

- 안쪽부분: 포리원단

▶ 구 조

① 덮개 옆면 상단 부분에 쟈크를 제작 부착하여 우편물을 자유롭게 꺼낼 수 있도록 하고       쟈크 상단 부분에 빗물흡수방지를 위한 덮개를 부착한다.

② 하단부위에 본체를 씌웠을 때 적재함 덮개가 흔들리지 않도록 20㎜웨이빙과 모서리부       분 4곳에 고무밴드를 사용하여 조임상태가 늘어지지 않도록 해주고 벨크로테이프를 부       착하여 고정시켜준다.

③ 적재함 덮개 옆면 날개(커버)위에 벨크로테이프를 1면에 부착하여 고정시켜준다.

④ 덮개 세로상부(쟈크있는부분)에 적재함과 연결할수 있도록 고무줄로 처리하여 처짐을       방지한다

⑤ 덮개 뒷부분에 사고예방을 위하여 띠(형광반사띠로 폭 5㎝)를 상부, 하부에 각각 1개       씩 야광실크인쇄하여 야간 운행시 쉽게 보일 수 있도록 한다.

⑥ 재봉질은 섬세하고 미려하게 처리한다.

⑦ 적재함 덮개옆면에 우측 측면에 실명제 사진을 넣을수 있는 투명주머니(입구를 부직포       처리로 막음)를 부착

(주머니규격:가로 25㎝ ×  세로17㎝)

▶ 외부표시

적재함 덮개 뒷면에 아래와 같이 우정사업홍보문구를 삽입한다.

(색상 야광색, 서체 CI서체, 저정크기, 실크프린트)

우 체 국 택 배

☏ 1588-1300