컨베이어 구입사양

1. 자바라 수동컨베이어

구입수량	규 격		비 고
총 5개 담양우체국 4개 장성우체국 1개	배 열	ROLLER(복열식)
	기 장(m)	2.0 ~ 5.0(±0.5)
	기폭(mm)	400
	기고(mm)	650 ~ 1,000
	하중(kg)	80이상
	pitch	51~138
	기타	연결고리,스토퍼(안전장치)

2. 전동 벨트 컨베이어 (구입수량 1대, 장성우체국)

1. 품    명 : 상하차용 이동식 컨베이어(A/L 알미늄)

2. 사 양 도

3. 규격 및 세부사항

가. 규    격

- 길  이 : 4000mm, 벨트폭 : 400mm

- 상차부분(뒷부분) : 높이 200mm이하(바퀴고정식부착)

하차부분(앞부분) : 다리높이 조절(수동WINCH로 높낮이 조정)

최대 1,000mm이상, 최저 500mm

나. 벨트재질 : 수지벨트(RT)50Φ*400L

다. 로라방식 : PP-C프라스틱 로라

라. 벨트모터 : 0.4KW(1/2HP), 220V단상

마. 최대하중 : 300kg

바. 기타사항 : 구조체는 알루미늄을 사용하여 가볍게 하고,

모든 부품은 KS인증품 및 동등 제품 이상의

최상품을 사용하여야 함(A/S 1년 이상 가능할 것)

※ 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의 후 처리함.