홍보게시판 설치공사 설명서

1. 공사명 : 강화우체국 외부 홍게시판 설치

2. 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 강화우체국 홍보게시판 설치공사에 준한다.

나. 사용재료

본 공사에 사용되는 모든 재료는 KS 표시품 이어야 하며 사용 전에 견    본을 감독공무원에게 승인을 얻어야한다.

단, 해당재료가 KS품이 없을 경우 감독공무원이 지정한 재품을 사용한    다.

다. 기존시설물에 대한조치

시공자는 손상 될 우려가 있는 기존시설물에 대하여 정당한 보호조치를    취하여야 하며 공사 중 시공자의 실수로 발생되는 손상에 대하여는 이를    시공자가 즉시 원상복구 하여야 한다.

라. 경미한 변경사항

감독공무원이 필요하다고 결정한 경미한 변경사항에 대하여 시공자는 이를 실시하여야 하며, 그 비용은 시공자가 부담한다.

마. 도면과 시방서가 일치하지 않거나 또는 명시되어 있지 않은 사항 등 시    공상의 모든 문제점에 대하여 시공자는 감독 공무원과 사전에 상의하여야    한다.

바. 시공자는 공사장에 직공. 인부 기타 출입인의 단속과 화기취급 등 보안,    위생에 대하여 세심한 주의로써 사고를 미연에 방지 할 것이며, 만약 사    고 시에는 시공자가 모든 민․형사상 책임을 진다.

사. 본 공사장내 있는 물건 또는 철거자재는 임의로 사용하거나 반출하지 못    한다.

(단, 철거 품 중 재활용 불가품은 감독 공무원 입회하에 공사 완료 후 깨     끗이 처리하여야 한다.)

아. 공사 후 대청소를 실시하여 주의 환경을 깨끗이 하여야 한다.

3. 특기시방서

가. 재료

1) 규격 : W 2930×H 2545규격으로 스텐레스폴리싱강판1.2t로 가공

2) 슬라이딩문 강화유리는 전체문 크기로 산출(강화유리투명5t)

3) 홍보용게시판은 반영구적이며 사용자가 편리하게 사용할 수 있는         고무재질이며 전체크기로 산출

4) 매립용 조명은 절전효과와 시인성을 고려하고 전자타이머 설치로         사용자의 편리를고려 했음

나. 제작

1) 기존 외부벽면(스텐레스기둥 유리)을 이용하여야 되므로 모든 공        정은 스텐레스 절단/가공 용접으로 이루어진다

2) 외부용이므로 견고하고 방수작업과 스텐레스포리싱 강판을 이용         하여 시각적인미를 살렸다

3) 문은 사용자의 편리를 고려 슬라이딩문을 적용 하고 파손을 우려         5t 강화유리를 사용한다

4) 조명시설은 야간에도 사용할 수 있도록 매립용 할로겐전구을사용         한다

5) 기존벽면을 이용하므로 좌우사방을 스텐레스로 절곡 하여 보강을         한다

6) 조명시설은 편리한 조작을 위해 전자타이머를 설치한다

다. 시공

1) 모든제작물 시공은 특수용접으로 이루어진다 .

www.yesform.com