옥외용 홍보게시판 시방서

１) 재료

가) 규격 : W 2930 × H 2545규격으로 스텐레스폴리싱강판1.2t로 가공

나) 슬라이딩문 강화유리는 전체문 크기로 산출(강화유리투명8t)

다) 홍보용게시후판은 반영구적이며 사용자에 따라편리 시공할수 있는 고무재질이면 전체크기로 산출

라)매립용조명은 절전효과와 시인성을 고려 하고 전자타이머 설치로 사용자의 편리를고려 했음

２) 제작

가)기존 외부벽면(스텐레스기둥 유리)을 이용하여야 되므로 모든 공정은 스텐레스 절단/가공 용접으로 이루어진다

나)외부용이므로 견고하고 방수작업과 스텐레스포리싱강판을 이용하여 시각적인미를 살렸다

다)문은 사용자의 편리를 고려 슬라이딩문을적용 하여고 파손을 우려 8t 강화유리를 사용한다

라)조명시설은 야간에도 조명은 매립용 할로겐전구을사용 한다

마)기존벽면을 이용 하므로 좌우사방을 스텐레스로 절곡 하여 보강을 한다

바)조명시설은 편리한 조작을위해 전자타이머를 설치한다

３) 시공

가)모든제작물 시공은 특수용접으로 이루어진다 .

www.yesform.com