우체국금융자동화창구 시공지침

1. 개요

본 지침은 우체국금융자동화창구 조성을 위한 부스설치공사, 전기공사,    통신공사 및 이에 따른 부대공사에 적용되는 기본적인 시공지침으로서    공사의 견실성, 안정성과 창구이용 및 관리의 편익성, 효율성 등을 확    보하기 위한 가이드 라인을 제시하기 위함

가. 공 사 명 : 우체국금융자동화창구 설치공사

나. 공사내용

(1) 부스설치공사 : 구조물설치(고객실,작업실), 실내외 조명시설, 냉

난방시설 등

(2) 전기공사 : 분전반설치, 전기배관배선, 접지시설 등

(3) 통신공사 : CCTV시설, 단자함설치, 통신배관배선, 접지시설 등

(4) 기타부대공사 : 간판설치, 출입문 잠금장치, 안내판 및 인테리어                          시설 등

2. 공사업자 자격

가. 공사분야별 자격기준

(1) 부스설치분야 : 건설산업기본법에 의한 전문건설업체로서 의장

공사업, 철물공사업, 건축물조립공사업 면허중

1종이상의 면허를 가진 업체

(2) 전기공사분야 : 전기공사업법에 의한 전기공사업 2종이상의 면허                        업체

(3) 통신공사분야 : 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업자

※ 해당 공사분야별로 1개 업체가 복수의 면허를 보유한 업체이거나,

공사분야별로 해당 면허를 각각 소지한 업체가 컨소시엄을 구성하여

참여할 수 있는 업체를 선정하여 시공토록 함.

※ 기타부대공사는 부스설치공사업체가 시공가능

3. 공사분야별 기본방침

가. 부스설치공사

(1) 벽체는 충격방지재 및 내화재를 삽입한 반영구적인 강판 및             철재 사용

(2) 도장은 산화 부식을 방지할수있는 특수도장 처리

(3) 지붕 및 바닥 마감재는 특수 도장한 강판 사용

(4) 옥외용 부스는 비, 바람, 지진 등의 자연재해로 인하여 피해가

발생되지 않도록 견고하게 시공

(5) 옥외용 부스의  고객실 벽체 및 출입문은 12㎜이상의 강화유리를 사용

(6) 자동화기기의 상부공간은 거울을 부착하고 조명시설은 고객이용에          불편이 없어야 하며 CCTV 모니타상의 물체 식별이 선명하도록          시설

(7) 부스는 기기 및 설비의 확장․ 변경 등이 용이한 조립식으로      시공하고, 작업실은 감시카메라 장착과 다용도 선반 및 유지보수   공간을 감안하여 시설

(8) 옥외용 부스의 출입문(고객용,작업실)은 잠금장치를 견고하게 하여 도난등의 보안사고 방지

(9) 부스내부에는 분전반과 단자함, 출입통제시스템을 시설

나. 전기공사

(1) 전기공사의 설치자재는 형식승인제품 또는 KS제품으로 시공

(2) 전원시설은 일반전원과 UPS전원을 각각 분리 시공하여 전원을          공급토록 함

- 일반전원은 냉난방, 전등, 간판전원 등에 사용토록 배선

- UPS전원은 자동화기기, CCTV, 경비보안시스템용으로 사용

(3) 전기배선은 3심케이블을 사용하여 1심은 접지용으로 구성하고           모든 배선은 배관으로 보호하여야 함

(4) 옥외용 부스의 전기배선은 지하로 배관하되 예비공을 포함하여          최소 2공으로 매설

(5) 부스의 분전함에서 기기별로 전원 스위치를 설치하여 배선

(6) 전기설비는 온, 습도 및 충격에도 정상 작동토록 시설하고 낙뢰          로 인한 피해가 발생치 않도록 할 것

다. 통신공사

(1) 설치자재 및 설비는 형식승인제품 또는 KS제품으로 시공

(2) 전기공사와 분리된 별도의 배선배관으로 시공

(3) 통신케이블의 회선 및 용량은 기기의 확장을 감안하여 충분하게 포설

(4) 배관공사시 천장부위에는 PVC, 후렉시블, A/L몰딩 등 환경에           적합한 자재를 사용하여 시공

(5) 옥외용부스 설치시 지하매설 배관은 시설의 확장을 감안하여

2공이상으로 배관

(6) 통신설비는 낙뢰 피해가 없도록 접지시설 등을 설치

라. 기타 시설공사

(1) 냉, 난방기 시설은 적정한 실내 온도를 유지토록 하고, 특히 동절기          에는 기기 장애가 발생치 않도록 설치

(2) 간판 및 벽체

- 옥외용 간판은 야간에 원거리에서도 식별이 가능하도록 조명시설

- 옥외용 간판 및 벽체는 산화 및 부식이 되지 않은 제품으로 시설

※ 정면과 측면의 유리 및 벽체는 붙임의 표준도면을 참조(색상 및 로고등)

(3) CCTV 등 보안설비

- 고해상도의 디지털 감시시스템으로 구축

- 카메라로부터 전송돤 영상신호를 육안으로 조영물의 식별이 가능          하도록 시설하고 저장매체에 의한 녹화재생이 가능한 기기를 설치

- 카메라는 이용자 식별이 가능하게 각 기기별로 1대씩(통장정리          기는 제외) 설치하고 부스내의 전, 후면을 감시할 수 있도록 2대          이상을 적정 배치

- 제어용 컴퓨터는 고급사양으로 설치

- 모니터는 칼라 17인치이상, 감시카메라는 수평, 수직으로 조절이           가능한 기기를 설치

- 모니터는 24시간 감시용으로 설치(예, 수위실, 당직실 등)

- 주요 시설물에 자동감응장치를 설치하여 화재, 도난, 훼손 등의 사고에 신속히 대응할 수 있는 안전관리시스템 운용

4. 기타사항

가. 시공자는 설계도면 및 사양서에 의한 전반적인 세부 공사계획을         수립후 착공전 발주자의 승인을 득 한후 시공할 것

나. 선행공사 및 병행공사가 요구되는 공사는 시공자 및 발주자가           사전협의 하여 일정 및 공사내용등을 조정 추진

다. 공사시 타 시설물 및 타 용도의 전기, 수도, 가스, 통신 등의 설비         가 훼손되지 않도록 예방활동 및 관리 철저

라. 설치대상 우체국은 설치공간, 구조, 예상이용건수, 관리능력 등을         고려하여 환경에 적합하게 옥내 또는 옥외에 설치

마. 실내 디자인 및 도색은 주위의 경관에 부합되고 우체국의 서비스         를 상징할 수 있도록 설치