엘리베이터 대수선공사 규격서

품 명	규 격	수량	비고
주운전반	SUS 160W×1,200H	1
부운전반	SUS 550W×200H	1
HIB(IND)	SUS 100W×400H	4
메인시브	680ø×12ø×6본	1
세컨시브	480ø×12ø×6본	1
도어인버터(드라이브)	FRNO.4C1S-2J(후지인버터)	2
도어기판	IWDS4R / DK-CTB	2
리미트스위치	A접점	5	신규
리미트스위치	B접점	5	신규
리미트스위치	A접점	11	교체
리미트스위치	B접점	9	교체
장션박스	W400×D150×H300	1
트랜스	1KVA 1Ø380/220	1
VCT 4P	0.75SQMM×4C	120
도어캠(리미트캠)		5
케이블트레이		1
VCT 20P	0.75SQMM×20C	35
도어모터	0.2kw 기어드모터	5	신규
핸드레일	100H × 5T(현 핸드레일 동급이상)	3	신규
몸체 보수	몸체 전체 보수공사 및 청소등	1	신규
바닥 보수	바닥 용접 및 바닥전체 청소등	1	신규
환풍기	환풍기 교체(현 환풍기 동급이상)	1	신규
스토퍼 보강	엘리베이터 앞 양쪽으로 스토퍼 신설	4	신규
기타	엘리베이터 주변정리	1	신규

※ 모델이나 규격은 동급이상이면 납품가능.

※ 공사시작전 모든 부품에 대하여 담당자 확인후 작업개시.

※ 작업은 계약즉시 시작하며 주말을 이용하여 작업.

※ 규격이나 수량에 대한 의문시 전화 확인후 응찰.