설   명   서

품  명 : 우편물 구분대

규  격 : 1800 ×  950 × 1950(사진별첨)

Ⅰ. 구조체 및 제작

1. 구분함

가. 상판은 25mm 하판 좌우의 판은 20mm MDF를 사용하고 중간의 선반칸막이는

15mm이상의 MDF를 사용하여 제작한다.

나. 구분대의 칸막이는 우편물릐 크기에 따라 조정이 용이하도록 이동식으로

하고 상단의 방향으로 라운딩 처리를 하여 제작한다.

다. 구분대의 칸막이를 높고깊게제작하여 위쪽 및 뒤쪽에 공간이 생기지 않도록

제작한다.

라. 선반과 옆 칸막이는 흔들림이 없도록 뒤부분에 홈을 파서 상호간에 끼우는

식으로 조립하여 제작한다.

마. 구분함의 깊이를 30cm로 일정하게 유지하고 안쪽 뒷면은 흰색 판넬로 마감

하며 바깥쪽 뒷면은 평면으로 마감처리

바. 선반과 칸막이의 조립은 결합부분에 본드를 칠한 후 헐겁지 않도록 견고

하게 조립하여야 한다.

사. 구분함의 뒤판은 5mm 합판을 양면으로 도색하여 부풀음이나 흔들림이 없도

록 에어타카를 이용하여 견고하게 부착한다.

아. 구분함 상단 왼쪽에 MDF판에 투명아크릴을 부착하여 가족사진과 이름표를

부착 할 수 있도록 한다.

자. 구분함 상단 오른쪽에 끈걸이 함을 설치하여 사용이 편하게 한다.

차. 구분함 상단에 조명등을 설치하고 스위치의 위치는 안쪽으로 세련되게 제작

2. 작업대

가. 상판은 18mm 코아 합판을 2겹으로 하며 위에 THK 8mm 투명유리를 청색천을

깔고 미려하게 설치한다.

나. 상판의 중앙부분에 모니터 내장함을 설치하여 모니터를 내장할 수 있도록

한다.

다. 하단의 오른쪽에는 본체를 왼쪽에는 프린터를 설치 할 수 있는 구조로 한다.

라. 작업대의 옆면판은 25mm MDF로 사용하고 나머지는 15mm MDF로 제작한다.

마. 서랍의 전면은 18mm 내부는 15mm MDF로 제작하며 철제 Sliding Rail을 설치

하여 서랍의 개폐가 용이하도록 한다.

바. 작업대의 높이는 75cm로 하며 밑부분(걸레받이 부분) 100mm공간확보

사. 서랍의 내부도 외부와 같이 도장을 하여 미려하게 제작한다.

아. 상판 밑부분에 키보드대를 설치한다.

3. 조립 및 도장

가. 각 부분품은 목다보 및 못 접착제를 사용하여 견고하고 뒤틀림이 없게 한다.

나. 전체 목 대부분은 Wood Primer를 도포한 후 방염처리 한다.

다. 하도는 2회이상 도장 후 미려하게 Sanding한 후 상도 락카(우체국지정색상)를          3회 이상 도장한다.

라. 도장면이 흐름이나 부풀음이 없도록 미려하게 도장한다.

4. 우체국지정색상은 도료용표준색견본 2008년 G판 B-53p G-597006 으로 한다

5. 기   타.

기타 자세한 사항은 목제가구 제작 관례에 따라 제작한다.