지하 주차장 사진 설명

< 스파이럴 공조덕트 배치 사진>	<이설 예정인 설비 배관 배치 사진>
<지지 앵글재 이설 설명 사진>	<지지 앵글재 이설 설명 사진>
<설비 배관 보호를 위한 앵글재 설치>	<배관 사진>

이설 위치

이설 위치

앵글 구조물 설치

설치높이 : 2.5M