다량우편물 접수시스템(전자저울)

개선공사 설명서

1. 적용 범위

본 설명은 청주우편집중국에 설치되어 있는 POSTNET(다량우

편물 접수)시스템과 지중식 파렛트 중량체크시스템을 자동연계하

여 다량우편물 통수 자동산정시스템 구축에 한하여 적용한다.

2. 준수사항

가. 본 설비의 제작 및 설치에 사용되는 자재는 규격표시품(K.S)

의 사용을 원칙으로 하고 규격표시가 없는 자재에 대하여는

최상급의 자재를 발주처 감독공무원의 승인을 받은 후 사용

하여야 한다.

나. 모든 제작품은 사전에 발주처 감독공무원의 승인을 받은 후

제작하여야 한다.

다. 모든 자재는 파손될 우려가 없도록 견고하게 포장하여 운송하

여야 한다.

라. 계약자는 모든 부품의 적용을 사후관리를 대비하여 공급이

용이한 자재를 본 설비에 적용하여야 한다.

3. 설치 내역

품 명	규 격	수 량	비 고
Platform Scale (지중식 제작형 저울)	Weighting Capacity : 1000kg Weighting sensitivity : 200g Weighting accuracy : 1/5000 Weighting type : 4point cell Weighting size : 1500×1500×140mm (상판체크무늬 설치)	1SET
정밀수량체크 Scale part	최대용량 : 10kg 최소용량 : 1g 분해정도 : 1/10000, 내부분해 : 1/500000 계량판크기 : 360×357m/m ※ 대용량중량/ 체크수량/ 단중전송/ 단중수신/ 양방향 통신기능	1SET	수량 카운팅 시 수량 오차 발생하지 말것
통신보드	remote 중량,수량,체크 전송통신 보드	1SET
소모자재 및 노무비	케이블&통신연결부품 커넥터 설비에 필요한 소모자재	1 LOT

4. 제작 및 설치

가. 제작형 전자저울을 통하여 감지된 중량은 “정밀수량체크

Scale part 표시부”에 200g의 단위 이하로 표시되어야 한다.

나. 이때 “정밀수량체크 Scale part 표시부”에 표시된 수량은 아래

와 같이 우편물류시스템(postnet)와 연계 가능하여야 한다.

다량우편물 접수시스템 보완설비 설치

지중식 파렛트 중량체크

시스템과 자동연계하여 우편물 통수 산정 접수

다량우편물 접수 체크용

지중식 파렛트

다. 계약자는 본 설비의 현장설치로 인하여 건축 등 타 공종 시설

에 손상을 입혔을 경우에는 이를 모두 원상 복구하여야 한다.

라. 본 설비의 Console 및 Rack에 인입되는 케이블은 결선관계를

알아보기 쉽게 서로 꼬임이 없도록 결선하고 또한 케이블에

명칭을 표기하여 사후관리에 지장이 없도록 설치하여야 한다.

마. 본 설비가 인계된 후 사후 관리 시에 뒷면의 콘넥터 처리 등

부품의 교체 및 시설복구가 용이하도록 설치하여야 한다.

바. 계약자는 다량우편물 접수시스템 설치 시에 발주처의 감독공

무원과 협의하여 도면과 상이할 경우 수요자측의 요구에 따라

설치하여야 함은 물론, 실내의 미관을 고려한 적정한 부자재를

적용하여 이로 인한 하자가 발생되지 않도록 한다.

5. 시운전 및 운용자 교육

가. 계약자는 반드시 운용자의 입회하에 시운전 시험을 하고 운용

요령은 물론 장애 시에 대비한 응급조치요령을 숙지할 수 있도록

충분하게 교육하여야 한다.

6. 하자보수 및 품질보증

가. 계약자는 본 설비가 인계된 후에 발생되는 고장 등 장애에 대

하여 천재지변의 경우를 제외하고 사고발생 접수 후 48시간

이내에 본 설비가 제 기능을 발휘할 수 있도록 복구하여야 한

다.

나. 본 설비의 하자보증기간은 시운전 완료 후 2년간으로 한다.

다. 계약자는 본 설비가 재료의 불량이나 설치의 부적정 등으로

인한 고장에 대하여는  하자보수기간에 관계없이 완전하게 보

완하여야 한다.

6. 납  품

가. 계약자는 반드시 발주처에서 현장의 적정공정에 맞게 사전에

제시하는 일정에 맞도록 기자재를 납품할 수 있어야 한다.

7. 시험 및 조정

가. 기기의 설치 기간 중 감독관의 지시에 따라 중간시험 및 설치

완료 후 최종 시험을 필히 해야 한다.

나. 설명에 누락된 사항은 감독관과 합의하여 그 지시에 따라야

한다.

다. 본 기기를 설치함에 있어 절대로 안전사고에 유의하고 공사기

간 중 발생되는 제반 사고에 대하여는 계약자가 모든 책임을

져야 한다.

라. 본 기기의 설명서 및 설계 도면에 명시되지 않은 사항으로 인

하여 기능상 문제점이 발생할 수 있을 경우에는 감독관과 협의

시공하여 완벽한 기능을 갖도록 하여야 한다.

마. 전자저울 설치 시에는 해당국과 사전협의하여 납품설치 후 운

용자에게 운용요령 및 유지보수를 위한 기술교육을 실시하여

야 한다.

2008. 5. 1.

청주우편집중국 분임재무관