행낭 및 트레이구분기 슈트 공사

1. 설치 규격

1650mm

900mm

정비대

작업장 바닥

2. 참고사진

가. 행낭구분기 슈트 앞면(총 14EA)

정비대

바닥면

기존설치높이

변경할 위치 :

기존높이 +200mm

나. 행낭 슈트 사진_1

다. 행낭 슈트 사진_2

3. 안전철망

가. 철망설치

20A 이상

나. 안전망 그림(메쉬벨트)

Hook 고정용 봉

작업대

메쉬 벨트

다. 훅(Hook) 설치 위치

행낭 떨어지는 구간

훅(Hook) 설치위치

4. 트레이구분기 스파이럴 슈트

#18

#19

#20