국제특급(EMS) 발송용 골판지상자 규격서

1. 기본 규격(우정사업본부 기준)

구 분	규 격 (외, ㎜)	종류	파열강도 (kg.f/㎠)	상자압축 강도 (kg.f)	발수도	수분(%)	구매수량
국제4호	450×340×300	양면골판지상자	8이상	250 이상	R2 또는 R6 이상	10.0±2	6,000
국제5호	500×400×350	이중양면골판지상자	10이상	400이상	R2 또는 R6 이상	10.0±2	2,000

※ 재질 :  표면지 갈색 또는 황색(사양도 참조), 방수기능 포함

※ 인쇄 : 3도 칼라 인쇄

2. 납품

제주지역 우체국(관내국 포함)별로 납품하는 조건임(납품처는 별첨).

도서지역 납품은 협의가 가능합니다.

3. 검수 및 검사

납품전 인쇄사항 및 검사를 위해 품목당 2매 이상을 수요기관에 자체     성적서와 함께 제출하여 별도의 특이사항이나 하자가 없어야 하며 각     총괄국 및 관내국 물품담당자의 인수 확인서를 통해 검수 확인한다.

4. 기타

부가가치세 및 운송비, 상하차비 포함

5. 사양도- 별첨