이륜차 적재함 덮개 규격서

▶ 규 격 : 가로580 × 세로470 × 높이440 ㎜

▶ 색 상 : 금적색

▶ 재 질

① 특수내자방수코팅

② 원단

- 바깥부분 : 천연고무(앰보싱처리된것)

- 안쪽부분 : 포리원단

▶ 구 조

① 덮개 옆면 상단 부분에 지퍼를 제작 부착하여 우편물을 자유롭게 꺼낼 수 있도록

하고 지퍼 상단 부분에 빗물흡수방지를 위한 덮개를 부착한다.

② 하단부위에 본체를 씌웠을 때 적재함 덮개가 흔들리지 않도록 20㎜웨이빙과 모서리

부분 4곳에 고무밴드를 사용하여 조임상태가 늘어지지 않도록 해주고 벨크로테이프

를 부착하여 고정시켜준다.

③ 적재함 덮개 옆면 날개(커버)위에 벨크로테이프를 1면에 부착하여 고정시켜준다.

④ 덮개 세로상부(쟈크있는부분)에 적재함과 연결할수 있도록 고무줄로 처리하여

처짐을 방지한다

⑤ 덮개 뒷부분에 사고예방을 위하여 띠(형광반사띠로 폭 4㎝)를 상부, 하부에 각각

1개씩 야광실크인쇄하여 야간 운행시 쉽게 보일 수 있도록 한다.

⑥ 재봉질은 섬세하고 미려하게 처리한다.

▶ 추가사항

- 가방대용 주머니 부착 (지퍼식)

- 위치 : 적재함 덮개 전면

- 크기 :  50cm(가로) * 30cm(세로)

- 삽입문구 : 우체국택배

1588-1300