[바코드리더기 구입규격 및 공급업체 이행내역]

○ 구입 규격 : 부착형 바코드리더기(CCD Scanner)

전압	5V +/- 10%(at scanner end)
소비전력	최대 : 110mA , 일반 : 100mA
사용온도	0℃~50℃(보관온도: -20℃~60℃)
습도	20%~90%(보관습도: 10%~95%)
낙하테스트	1M 낙하테스트 통과
분해능력	2048 Pixel
광원	Red LED (660nm)
해상도	0.125mm
스캔거리	0~29mm
스캔넓이	67mm
바코드인쇄농도	0.45 or more
스캔속도	100 scan/sec
스캔각도	Front: 40° , Rear: 70° , Right & Left: 25° to 25°
주변밝기	1200 lux(Direct sun-light), 2500 lux(Fluorescent light)
스캔가능바코드	Code 39/Full ASCII, Codabar, Italy Pharma Code, Industrial 2of 5, Interleave 2 of 5, RSS14, Matrix 2 of 5, Code93, Code 128, EAN 128, MSI, EAN 8&13, UPCA & E, Plessey, TELEPEN 우체국에서 통용되는 모든 바코드
디코더	16-bit CMOS CPU
인터페이스	USB

○ 공급업체 이행내역

- 공급자는 공급되는 모든 장비의 전면 상단의 중앙에 “지식경제부마크”를        실크 인쇄하여서 납부하여야 한다.

▶ 지식경제부마크 규격

제주체신청

우편 2008

(지식경제마크 도안)

- 크기 : 15㎜×20㎜

- 색상

․지식경제부 마크(‘지식경제’ 글자 포함) (흑색)

․도입처 (적색) : 제주체신청

․사업구분, 도입년도 (적색) : 우편 2008

※ 테두리 및 가운데 점선 없음

- 인쇄위치 : 바코드리더기의 전면 상단 중앙부분

- 공급자는 납품완료일로부터 1년간 무상유지보수를 수행하여야 하며,

단, 6개월이내 장비 불량이나 장애발생시 완제품으로 무상 교체하여 한다.