자동화기기(ATM) 전표세단기 규격서

1. 설치(납품)장소 : 제주삼성우체국, 제주도남동우체국

2. 제조사 : 대진코스탈

3. 모델 : KS-8140ATM

4. 규격

o 전원 : 220V, 60Hz

o 투입폭 : 140mm

o 세단폭 : 1.9*9mm

o 파지함 용량 :25L

o 전력 : 60W

o 세단속도 : 2.8m/min

o 규격(mm,W*D*H) : 250*160*810/12kg

o 세단방식 : 십자형 및 꽃가류형 세단방식

5. 검사 및 시험

o 완제품에 대하여는 4항의 모든 사항과 일치여부를 검사한다.

o 이 용품에 사용되는 전기용품은 전기용품안전관리법에 의한 형식승인을 받은 것이어야 한다.

o 지정된 우체국에 설치하고 시험사용한 후 성능확인서(4항의 내용)를 제출하여야 한다.

o  기기납품 후 무상 유지보수 기간은 2년 이상으로 한다.

6.  표시

이 용품의 앞면에 다음과 같은 제품 표찰을 조제 부착하여야 한다.

<제품 표찰>

용품 크기에 맞게

자동화기기(ATM) 전표세단기

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL) :                     사 용 전 원 :