수표자동발행기(압인기) 규격서

1. 설치장소 : 애월우체국, 고산우체국, 서귀포중앙동우체국

2. 규격

o 압인물 적재량 : 500매 이내

o 압인물 크기 : 185 * 80mm

o 압인방식 : 2중 드럼

o 압인물 스태커용량 : 500매 이상

o 중   량 : 10kg 이상

o 전   원 : 프리볼트 90~240V

3. 기능

o 사용자 비밀번호 기능

o 인공지능 컨트롤 기능이 내장

o 초고속 압인으로 최단의 시간절약

o 수표 발행 매수 누계확인 기능

o JAM, DOBLE, FREED ERROR 방지기능

o 저소음, 공회전 방지 기능

o 정전기 및 누전방지 장치로 감전사고 예방 기능

4. 검사 및 시험

o 완제품에 대하여는 4항 및 5항의 모든 사항과 일치여부를 검사한다.

o 이 용품에는 구조도면과 사용설명서를 첨부하여야 한다.

o 이 용품에 사용되는 전기용품은 전기용품안전관리법에 의한 형식승인을         받은 것이어야 한다.

o 지정된 우체국에 설치하고 10일간 시험사용한 후 성능확인서(4항 및 5항의 내용)를 제출하여야 한다.

o  기기납품 후 무상 유지보수 기간은 2년 이상으로 한다.

5.  표시

이 용품의 앞면에 다음과 같은 제품 표찰을 조제 부착하여야 한다.

<제품 표찰>

용품 크기에 맞게

수표자동발행기(압인기)

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL) :                     사 용 전 원 :