소방시설 종합 정밀점검

2008. 11.

서울노원우체국

Ⅰ. 일반사항

1. 용역명

소방시설 종합정밀점검

2. 적용 범위

본 시방서는 서울노원우체국 소방시설 종합정밀점검에 한하여 적용한다.

3. 기타사항

가. 위탁점검 책임자는 작업 전, 후 항시 청결을 유지하여 점검에 임하고 안전사고 예방에 유의하

며, 작업자의 안전사고 방지를 위해 적절한 교육 및 작업감독을 실시한다.

나. 점검 중 안전수칙을 준수하여 점검하고 사고 발생시는 전적으로 위탁점검

책임자가 책임을 진다.

다. 위탁점검 책임자는 현장에 상주하여 안전관리 및 제반 공정 관리에 책임을

지며 감독공무원의 요구, 지시 사항을 수렴하여 시행하고 시정 및 건의

사항이 있을 시는 감독공무원과 협의한 후 결정 ㆍ 시행 한다.

라. 중계기 수리, 불량감지기 교체 등의 경미한 보수는 무상으로 한다.

마. 소방법 등 관련법규 및 조례를 준수하여 작업하여야 한다.

바. 작업 전 제출자료

계약자는 착수 전 다음 사항을 감독공무원에게 제출하여 검토ㆍ확인을 받아야

한다.

1) 착수계

2) 공정계획표

3) 인원동원계획표

사. 작업 후 제출자료

계약자는 준공 후 다음 사항을 감독공무원에게 제출하여 검토ㆍ확인을 받아야

한다.

1) 준공계

2) 설비별 점검 컬러 사진첩

3) 소방시설 종합정밀점검 결과보고서 등 관련서류

아. 점검기간은 착공일로부터 10일 이내로 한다.

자. 계약자는 본 설명서에 명시된 사항을 성실히 이행하여야 하며, 명기하지

않은 사항이더라도 소방방재청장이 정하여 고시하는 소방시설 종합정밀

점검표에 의하여 실시한다.

차. 본 점검의 목적에 부합되는 사항에 대해 감독공무원이 요구 할 시 이를 전

적으로 수용하여야 한다.

Ⅱ. 특기사항

1. 건물 개요

1) 건물규모(점검대상) : 지하 1층/지상 4층 , 3개동

2) 건물구조 : 철근콘크리트조,슬라브 지붕

3) 면    적

- 연면적 : 2,996.42 ㎡ , - 바닥면적 : 467.79 ㎡

2. 점검 내역

1) 설비 현황

설 비 명	적용 설비	수 량	비 고
수동식 소화설비	○ 분말소화기 ○ 간이소화용구	130 32
자동화재 탐지설비	○ 감지기 ○ 발신기(옥내형) ○ 수신기 ○ 가압 송수장치(펌프) ○ 음향장치 ○ 배선 ○ 비상전원	42 11 1 1 12
옥내ㆍ외 소화전 설비	○ 옥내소화전 함 ○ 가압 송수장치(펌프) ○ 방수기구 함	8 1 4
유도등 및 유도표지	○ 피난구 유도등(중형) ○ 피난구 유도등(소형) ○ 복도통로 유도등(소형) ○ 계단통로 유도등	5 17 1 5

2) 점검 내용

설 비 명	적용 설비	점검 내용
소화설비	소화기	1. 충약유무 및 적정상태
	옥내외소화전	1. 펌프성능시험(주,보조) 2. 자동기동상태점검 3. 방수압력 측정 4. 옥내외소화전함 점검 5. 배관 및 밸브류 점검
	스프링클러설비	1. 펌프성능시험(주,보조) 2. 수신반 동작 및 도통시험 3. 자동기동상태 점검 4. 헤드 및 방수압력점검 5. 알람밸브 점검 6. 프리액션밸브 점검 7. 시험밸브함 점검
	하론설비	1. 수신반 동작 및 도통시험 2. 약제용기 저장량 측정 3. 기동용기 및 방출헤드 점검 4. 선택밸브 및 배관점검 5. 수동조작함 및 방출표시등 점검
경보설비	자동화재탐지설비	1. 감지기 및 발신기 작동시험 2. 수신반 동작 및 도통,회로시험 3. 예비전원 정상 유무시험 4. 음향장치 연동시험
	비상방송설비	1. 방송설비 앰프 출력상태 점검 2. 방송설비 자동연동상태 점검 3. 스피커 작동시험
피난설비	유도등설비	1. 피난유도등 작동상태 점검
소화활동설비	연결송수관설비	1. 가압송수장치 성능시험 2. 밸브 및 배관 점검 3. 연결 송수구 점검 4. 방수구 점검 5. 소방용기 구함 점검
	소화용수설비	1. 상수도 소화용수 설비 2. 지하수조, 고가수조 점검
기타설비	건축물시설	1. 방화구획 상태 점검 2. 내장재 및 방염처리상태 점검
	위험물시설	1. 위험물 일반취급소 정장상태 점검 2. 기타 화기취급 설비