도난방지 전자가방 2종 규격서

모델		DS-4012	DS-0072
규격(cm)		47*25*48	48*34*13
용량		2억원들이	8천만원 들이
무게		3.2kg	3.5kg
재질	외피	코드라방수면	특수레자SL
	내피	폴리에칠렌용도일반여행가방, 밑판 ABS	폴리에스틸용도일반 007 가방형
기능		원격 조정 기능 : 사고가 발생하면 리모콘 원격조정으로 가방에 고압전류가 흐르고 충격적인 경보음이 울림. 충전 표시 기능 : 충전표시 램프를 주기계 장치에 장착 램프색이 적색이면 방전상태 초록이면 충전완료임.(램프색이 주황색이면 재충전하여야 함.) 전기 충격 기능 : 작동시 가방표면 및 손잡이에 고압전류를 흐르게 하여 접촉이 불가능함. 경보음 발생 기능 :작동과 동시에 안전장치에서 충격적인 경보음이 울림. 자동시스템 : 키 사용으로 가방이 사용자 손에서 떨어지는 즉시 작동함. 전원 충전 기능 :DC12V(아답타) 제품으로 전원 충전.(1회 2~3시간 충전으로 72시간 대기 사용) 원텃치 방식 기능 :사고발생시 리모콘 버튼을 누르면 작동되고 다시 한번 누르면 작동이 정지되게 하였음. 분실 방지 기능 : 열차, 자동차등 장거리 여행시 사용, 가방을 눕힌 상태에서 세워들면 완전 자동으로 정확하게 작동됨.
제원		1.전압 : 90,000V 이상 최대 120,000V 2.전류: 100UHA~600UHA 3.경보음: 100db ~ 117db 4.유효거리 KEY 자동: 안전핀 사용 리모콘 수동식: 150m ~ 250m (도심에서 장애물에 영향 받지 않음)
구성		1. 주 기계 장치: 전자 안전 가방 본체 2. 원격 리모콘 2개 3. DC12V 아답터: 110/220V 겸용 4. KEY :2개 안전핀 : 2EA
납품장소		서귀포우체국 영업과