전동페이드기 규격서

1. 설치(납품)장소 : 성산포우체국

2. 모델 : SUPER POWER

3. 규격

o 전원 : 220V, 60Hz

o 천공능력 : 3mm

o 규격(mm,W*D*H) : 170*310*205/12kg

o 회사로고, 계약서 등에 표시 등의 인증기능

5. 검사 및 시험

o 완제품에 대하여는 4항의 모든 사항과 일치여부를 검사한다.

o 이 용품에 사용되는 전기용품은 전기용품안전관리법에 의한 형식승인을 받은 것이어야 한다.

o 지정된 우체국에 설치하고 시험사용한 후 성능확인서를 제출하여야 한다.

o  기기납품 후 무상 유지보수 기간은 2년 이상으로 한다.

6.  표시

이 용품의 앞면에 다음과 같은 제품 표찰을 조제 부착하여야 한다.

<제품 표찰>

용품 크기에 맞게

전동페이드기

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL) :                     사 용 전 원 :