제  작  규  격  서

전주우체국  CCTV 녹화장치

2009. 3.

전 주 우 체 국 장

Ⅰ. 일반사항

개  요

본 시방서는 전주우체국에서 운용중인 화상 감시시스템(CCTV)의 녹화를 위한 디지털비디오녹화장치(DVR) 제작구매 설치시 전주우체국에서 계약자에게 요구하는 제반사항에 대하여 규정한다.

용어의 정의

“구매자”라 함은 전주우체국이며, “계약자”라 함은 낙찰 후 계약된자를 의미한다.

계약자의 책무

(1) 계약자는 설비의 설계 및 제작에 따른 전반적인 책임을 지며, 설비가 정상상태에서의 고장, 파손 및 항구적인 변형이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

(2) 계약자는 계약 후 본 규격서에 기재되지 않은 사항이라도 제품성능상 필요한 사항은 보완하여 규격승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(3) 본 규격서의 문구 해석상 상이점이 있을 때에는 상호 협의하여야 하며, 제작상 불합리하거나 구매자가 제시한 규격서보다 우수한 대안(성능)이 있을 때에는 검토서를 제출하여 구매자의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(4) 계약자는 구매자가 승인하여 납품 설치 완료한 기기일지라도 기본 규격의 성능발휘에 중대한 차질이 발견되었을 경우 즉시 보완 조치하여야 한다.

(5) 본 규격서에 특기하지 않은 경우라도 통상 설치목적에 부합된 성능 유지에 필수적인 부속품 및 공구류 등은 본 제작에 포함된 것으로 간주한다.

(6) 공급되는 설비의 설계, 고안, 제조, 제작 등에 관한 특허 등 권리상의 문제가 발생할 경우 계약자가 책임을 지며, 구매자에게 손해나 불편을 주지 않도록 계약자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

(7) 시스템 설치공사시 적절한 안전시설을 하여야 하며 설치공사로 인하여 발생한 안전사고 등의 재해시 모든 책임은 계약자가 진다.

(8) 계약자는 DVR 설치가 완료되어 시설물이 최종적으로 인도, 인수 될 때까지 기기의 파손, 도난, 망실 및 시운전에 대하여 일체의 책임을 져야 한다.

(9) 본 장비 설치 중 기존 운영중인 장비에 지장을 초래하거나 영향을 주어서는 않되며 문제 발생시 계약자의 부담으로 복구하여야 한다.

(10) 계약자는 납품에 대한 전반적인 책임이 있으며, 정상적인 상태에서 파손 및 항구적인 변형이 없도록 충분한 성능과 기능을 보장하여야 한다.

4. 운반 및 포장

(1) 계약자는 기기의 재료가 수송 중에 피해를 받지 않도록 충분한 포장을 하여야 한다.

(2) 계약자는 반입, 설치 및 시범운용시 안전사고 방지를 최우선으로 하여 시행하고, 안전사고 발생시에는 계약자가 민, 형사상 모든 책임을 지고 신속하게 처리하여야 한다.

(3) 모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다. 단, 완전조립상태에서 납품 불능시 분해 운반 후 계약자 책임으로 재조립하여야 한다.

5. 성능 및 하자보증

(1) 하자보증 기간은 설치납품 완료일로부터 2년간으로 한다.

(2) 파손품 및 불량품의 교환을 위하여 소요되는 모든 비용은 계약자가 부담한다.

(3) 하자보증기간 내 하자발생시 계약자는 무상으로 보수 또는 교환하여야 하며, 보증기간이 끝난 후에도 장비의 효율적인 관리 및 유지보수를 위하여 적극 협조한다.

6. SYSTEM 설치

(1) 상황 발생시 해당 CAMERA의 영상을 DVR로 녹화하여 기록․

보존할 수 있어야 한다.

(2) DVR은 저장용량에 관계없이 원할하게 운용되어야 함으로 기        존의 CPU(중앙연산처리장치)의 속도를 P4-3.0GHz 이상급으        로 하여 data backup 및 data 검색시도 DATA처리 능력이 원        할 해야 한다.

(3) 비디오카드는 256MB를 사용하여 디스플레이상에서나 검색화        면에서도 녹화화질의 선명도를 극대화 하여야 한다.

(4) 영상보드는 카메라 입력단자를 16채널로 하여 카메라 추가 설        치시 여유가 있게 하고 초당 디스플레이속도는 480프레임, 녹화

임, 녹화속도도 480프레임이상으로 하여 검색화면 출력시 동작

을 원할하게 해야 한다.

(5) HDD 용량은 대용량으로 600Gb이상을 장착하여 고프레임을         설정하여 검색동작이 자연스럽게 보이게 하여도 기본적 저장일        수에 지장이 없도록 한다.(60일이상 기록저장)

(6) 저장된 DATA를 외부장치에 BACKUP시 플로피 드라이브나 CD-RW를 장착하여 그림화일이나 CD에 AVI의 동영상으로 백업을 할 수 있어야 한다.

(7) 카메라의 위치는 금융자동화창구출입구와 기계실출입구, 각각의 CD기 정면과 CD기 윗쪽에서 사용고객의 모니터링을 관찰하여 녹화할 수 있도록 하여 주요장소가 용이하게 관찰될 수 있게 설치한다.

(8) 카메라는 브라켓을 이용하여 벽 또는 천정에 흔들림이 없도록

앙카볼트를 고정시켜야 하며, 하우징 카바를 씌워 외부충격 및

진동으로부터 보호되도록 하여야 한다.

(9) DVR 및 모니터는 직원이 관리와 사용이 용이한 현업실 여   유 공간에 RACK에 넣어 설치하며 AV모니터를 365코너 기계   실에도 설치하여 책임자가 365코너 기계실에서 작업중에도 365   코너 창구의 상황을 확인 할 수 있게 설치한다.

(10)각 기기는 동축케이블과 전원케이블을 이용하여 연결하고 외        부에 노출되지 않도록 천정내부로 배선을 하여야 하며, 배선이        노출된 부분은 코팅주름관을 이용하여 미려하게 설치 하여야 한

다.

(11)동축케이블  접속부위는 콘넥터를 사용하여 접속한다.

6. 시험 및 검사

계약자는 제품 납품 설치 전 시험성적서 및 관련 서류를 제출하고, 설치 완료 후 계약자 책임하에 제품시험을 우체국 검사원 입회하에 실시하여야 한다.

(1) 기존 CCTV 시스템 특성을 정확하게 파악 분석하여 안정적이고, 완벽하게 성능이 발휘될 수 있도록 보장하여야 한다.

(2) 디지털비디오녹화장치(DVR) 설치로 인하여 기존 CCTV 시스템에 영향을 주지 않아야 하며, 문제발생시 계약자 부담으로 조치하여야 한다.

(3) 녹화장치(DVR)은 전주우체국 내에서 도입한 제품과 호환성을 가지고 있어야 한다.

Ⅱ. 기술 규격

적용범위

이 규격서는 전주우체국에서 운용중인 화상감시시스템(CCTV)의 녹화를 위한 디지털비디오녹화장치(DVR) 제작에 필요한 기술기준에 대하여 적용한다.

적용법규

(1) 전기용품 안전관리법

(2) 전기통신관계법규

-전기통신기본법, 동 시행령 및 시행규칙

-전기통신설비 기술기준에 관한 규칙

-정보통신부 인증에 관한 규칙

-정보통신공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

(3) 품질보증 ISO9002

종류 및 수량

품 명	규 격	단위	수량	비 고
DVR(16CH)	산업용 PC-Base	대	1
PC 모니터	LCD 19인치	대	1
AV모니터	LCD 17인치	대	1
돔카메라	1/3"Sony CCD Color,41만화소	대	3
핀홀카메라	1/3"Sony CCD Color,41만화소	대	4
장식장(RACK)	DVR용	대	1

구  조

(1)	유지보수 및 오디오 사용이 용이한 구조로 하여야 한다.

(2)	영상 입력단은 16채널(BNC)이상 수용 할 수 있도록 하여야 한다.

(3)	해상도는 NTSC 704×480이상 지원이 가능한 구조로 하여야 한다.

(4) 영상정보증가에 따른 저장 Memory 및 기타설비의 증설이 가능하여야 한다.

(5) DATA 저장을 위하여 600Gb 이상 HDD를 갖추고 확장 가능하여

야 하며, DATA BACKUP을 위한 CD-RW와  USB Interface

Port를 4EA(전면 2EA, 후면 2EA)이상 지원하여야 한다.

기  능

(1)	녹화예약 기능은 시간, 요일별로 카메라를 설정하여 녹화 예약할 수 있어야 하며, 스케줄을 작동하여 연동시켜야 한다.

(2)	녹화속도 조절기능은 각 채널별 녹화속도 조절기능이 있어야 한다.

(3)	보안기능은 저장된 영상정보는 암호설정으로 시스템의 임의 접근이 불가능하도록 해야 한다.

(4) Watch Dog 기능은 비정상적인 기능 상실시 자동으로 Reset 및 복구기능이 포함해야 한다.

(5)	영상검색은 날짜, 시간, 카메라별로 즉각적이고 쉽게 선택할 수 있도록  해야 한다.

(6) 영상검색 중 중요한 위치에 설치 된 카메라는 실시간 영상을

각 카메라 별로 display 및 구현이 가능 하여야 한다.

(7) 영상 출력기능은 저장된 영상정보를 CD에 Backup이 가능해야 하다.

(8) 듀얼 E-MAP기능 : 감시화면과 이맵화면을 동시에 시청이 가능

하며 맵위에 전체16채널의 화면을 띄울 수 있는 것이 특징

입니다

(9) 스피드재생 : 검색 속도가 +32,-32 배속을 지원하며 역재생도 +32,-32배속을 지원합니다.

(10) 프라이버시 보안 기능 : 카메라에 영상대신 보안아이콘을 보여 주는기능으로써 사용자별로 일정카메라의 보안설정을 서버와 크라이언트를 구분하여 사용할 수 있다.

(11) 스마트서치기능: 저장된 영상을 모션 서치 하여 필요한 영상만을 볼 수 있으며 이를 북마크 하여 별도의 감시요원 없이

도 장시간 저장된 영상을 검토 할 수 있는 기능입니다.

(12) 드래그확대 기능 : 감시화면 뿐만 아니라 검색에서도 편리하게 드래그 확대할 수 있습니다

(13) 퀵서치 기능 : 감시중에도 1ch씩 검색이 가능합니다. 감시중에 검색 하기 때문에 감시를 놓치지 않고 할 수 있는 멀티 기능입니다.

(14) 인텔리전스 팝업기능 : 스케줄을 설정하여 TV모니터로 팝업을 할 수 있는 기능입니다.

(15) 시스템장애통보 및 처리기능 : 시스템이 다운되었거나 장애가 발생하였을 시 사용자에게 고장상황을 알람이나 경광등으로 알려주고 유지보수회사에 공중선을 이용, 시스템의 상태룰 증상에 따라 데이터로 통보하여 신속하게 시스템을 복구하거나 제어 할 수 있는 원격 DVR장애제어기능 입니다.

디지털비디오녹화장치(D.V.R) 규격

구 분	규 격
형 식	산업용(PC-Base)Type
C P U	Intel P4-3.0GHz이상급
H D D	600GB 이상
Memory	1GB 이상
V G A	256Mb 이상
O / S	Windows XP Home 이상
CD-RW	52 x 32 x 52 이상
오디오입력	16ch(후면 RCA 입력단자 16Port)이상
압축방식	H.263
녹화속도	480Fps/Sec이상
녹화크기	352×240 시 2.5kb/Frame
감시 속도	480Frame/Sec이상
해 상 도	352x240, 704x240, 704x480 이상
화면분할	1,4,7,9,13,16 선택 및 분할 가능
녹화검색	날짜/시간, 달력, 이벤트, 카메라, Object Search
호 환 성	전주 관내 우체국 제품과 호환 가능한 제품
네트워크 전송속도	LAN, 전용선의 TCP/IP망 지원(N:N통신가능)
사용전원	100~220VAC, 50~60㎐
장애처리	공중선을 이용한 원격장애처리 및 복구 기능
크 기	482 x 177 x 422

7. 모니터 규격

구 분	규 격
화면크기	48Cm(19인치)
Pixel Pitch	0.294(H)×0.294(W)mm
패널해상도	1,280×1,024
입력해상도	1,280×1,024
밝 기	300cd/㎡
Contras비	1000:1
시야각	상하좌우 160도
표시색상	16.2M Color
수평주파수	30~80KHz
수직주파수	60~75Hz
응답시간	5ms
신호입력	Digital
사용전원	90~264VAC, 47~63㎐
사운드출력	2W(L),2W(R)
Interface	DVI-D
안전규격	TCO 03, UL, cUL, TUV-GS, SEMCO, FCC-B

8. AV모니터 규격

구 분	규 격
화면크기	43Cm(17인치)
Pixel Pitch	0.264×0.264mm
LCD패널	17형 Active Matrix TFT-LCD
패널해상도	1,280×1,024
입력해상도	1,280×1,024
밝 기	300cd/㎡
Contras비	600:1~900:1
시야각	상하좌우 150도
표시색상	16.2M Color
응답시간	8ms
신호입력	Digital
사용전원	90~264VAC, 47~63㎐
소비전력	35W(ON), 1W(stand by), 1W(off)
입력포트	RCA오디오, TV수신, DVI-D, 안테나연결
안전규격	TCO 03, UL, cUL, TUV-GS, SEMCO, FCC-B

9. 돔카메라 규격

구 분	규 격
C C D 소자	1/3″Super Sony Color HAD CCD
화 소 수	고해상도 : 41만화소
동 기 방 식	내부동기방식
주 사 방 식	480Lines 2:1 Interlace
신 호 방 식	NTSC
수평 해상도	480TV- Lines
신호대잡음비	48dB이상(AGC off)
Gamma Collection	0.45
영 상 출 력	VBS 1.0Vp-p Composite(75 Ohms load)
최 저 조 도	0.1 Lux at F1.2
A G C	Automatic Gain Control
조리개 속도	1/60 - 1/100,000sec
Lens Type	4~9mm Vari-focal
동 작 온 도	14F~122F(-10°C ~ +50°C)
Power Source	DC 12V ± 10%. 3.2Watts
색 상	백색 또는 흑색
출력연결단자	RCA 연결단자

10. 핀홀카메라 규격

구 분	규 격
C C D 소자	1/3" Super Sony CCD Color
화 소 수	고해상도 : 41만화소
동 기 방 식	내부동기방식
주 사 방 식	380Lines 2:1 Interlace
신 호 방 식	NTSC
수평 해상도	380TV- Lines
신호대잡음비	48dB이상(AGC off)
Gamma Collection	0.45
영 상 출 력	VBS 1.0Vp-p Composite(75 Ohms load)
최 저 조 도	0.3 Lux at F1.2
A G C	Automatic Gain Control
조리개 속도	1/60 - 1/100,000sec
동 작 온 도	14F~122F(-10°C ~ +50°C)
Power Source	DC 12V ± 10%. 3.2Watts
출력연결단자	BNC 연결단자

11. 장식장(RACK) 규격

구 분	규 격
적용모니터	15, 17, 19인치
크 기	570(W)*1,220(H)*530(D)
무 게	44Kg
재 질	STEEL
색 상	아이보리 또는 그레이