시     방     서

○ 공사명 : 지하 1·2층 배수로 구배 조정 및 방수 공사

○ 공사개요 :

1. 지하 1층 주차장 배수로의 방수층 균열로 인한, 지하 2층 주 계단

입구 천정부(덱 플레이트)누수와

2. 지하 1·2층 구배 부적합으로 고인 물에 의해 여름철 모기 서식지가

되는 등으로 누수 및 구배 조정 보수 공사를 하여 배수기능을              개선하는데 있음.

○ 공사 범위 및 시방

1. 공사 범위

1) 지하 1층

가. 배수로 길이 140m : 면적 140m * 0.15m = 21㎡

나. 배수 홈통(65φ) : 8개, (100φ) : 2개

다. 배수로(트랜치) : 폭 : 0.15m,  깊이 : 0.07∼0.08m

라. 걸레받이 면적 : 140m * 0.10m = 14㎡

2) 지하 2층

가. 배수로 길이 140m : 면적 140m * 0.15m = 21㎡

나. 배수로(트랜치) : 폭 : 0.15m,  깊이 : 0.07∼0.08m

다. 걸레받이 면적 : 140m * 0.10m = 14㎡

2. 시방

1) 지하 1·2층 공통

가. 각 층 배수로의 이물질 제거 작업은 고압 세척기로 청소한 후

배수 바닥 면의 요철부를 정리하여 고르게 면 처리를 할 것.

나. 각 배수로 상부 조적 벽체 1m 위치 점에 기준선을 설정하여

1층은 각 홈통을 중앙으로 자연 구배에 의한 물 흐름과

2층은 각 집수정 펌프로의 유입이 원활토록 구배선을 찍을 것.

다. 액 방수 및 구배 몰탈의 시공이 끝난 후 양생 기간(5일)을                  두고 기존 색상과 같이, 걸레받이에 페인팅을 할 것.

2) 지하 1층

가. 주 계단 입구, 방화문을 좌 우로의 배수 약 30m 바닥면을

고르게 쪼아 정리를 한 후, 무기질 도포 및 시멘트 액체                    방수(완결)를 얇게 균일하게 2회 실시하여 누수가 없게 하고                나중에 보호몰탈 시공하여 방수층을 보호할 것.

나. 주 계단 입구 우레탄 주차면의 줄 눈을 파내고 실란트를 재 충진할 것.

다. 각 홈통으로 유입이 원활하도록 각 배수면의 높이를 구배 조정할 것.

3) 지하 2층

가. 2개소의 집수정이 동 · 서에 위치하고 있으므로

세차장(동쪽) 집수정으로의 구배는 ☆기사 대기실쪽과, ☆청소 용품              창고쪽에서 유입될 수 있도록 구배 조정을 할 것.

나. 나머지 구배는 드라이 파이프(서쪽) 집수정으로 유입되게 할 것.

○ 일반 사항

1. 공사 시공에 있어 작업 및 마감 상태로 인하여 그 방법을 변경하는 등

사유 발생시 담당 공무원과 협의 후 시공자 부담으로 할 것.

2. 공사중 화재, 도난 및 인명 피해 발생시 일체의 책임은 시공자가 질 것.

3. 공사중 발생된 폐기물은 시공자가 처리하고 작업시 주위 환경을 정리 정돈

통제하여 안전 사고 위험이 없게 할 것.

2009. 4. 7.

전   남   체  신  청  장