이륜차 적재함 덮개 규격서

▶ 규 격 : 가로610 × 세로470 × 높이440 ㎜

기존 우편물 적재함 규격에 맞게 제조하여야 한다.

▶ 색 상 : 금적색

▶ 재 질

① 특수내자방수코팅

② 원단 :  -바깥부분;천연고무(필히엠보싱일것)

-안감;옥스포드 원단

▶ 구 조

① 덮개 옆면 상단 부분에 쟈크를 제작 부착하여 우편물을 자유롭게 꺼낼 수 있도록 하고       쟈크 상단 부분에 빗물흡수방지를 위한 덮개를 부착한다.

② 하단부위에 본체를 씌웠을 때 적재함 덮개가 흔들리지 않도록 20㎜웨이빙과 모서리부       분 4곳에 고무밴드를 사용하여 조임상태가 늘어지지 않도록 해주고 벨크로테이프를        부착하여 고정시켜준다.

③ 적재함 덮개 옆면 날개(커버)위에 벨크로테이프를 1면에 부착하여 고정시켜준다.

④ 덮개 세로상부(쟈크있는부분)에 적재함과 연결할수 있도록 고무줄로 처리하여 처짐을       방지한다

⑤ 덮개 뒷부분에 사고예방을 위하여 “우체국택배,국제특송 1588-1300” 문구를 형광반       사판에 표시하여 야간 운행시 쉽게 보일 수 있도록 한다.(크기 45*23cm)

⑥ 재봉질은 섬세하고 미려하게 처리한다.

▶ 외부표시

적재함 덮개 뒷면에 아래와 같이 우정사업홍보문구를 삽입한다.

(색상 ;군청색, 서체; CI서체,  실크프린트)

우 체 국 택 배,국제특송

☏ 1588-1300