방향제 및 세정제 외주관리 시방서

1. 적 용

본 시방서는 화장실의 청결한 위생관리를 위하여 부평우체국 청사 화장실용 방향   제  및 소변기용 세정제 공급기 설치 및 외주관리에 대한 사항에 대하여 적용한다.

2. 품질 조건

가. 품질 기준 공인기관에서 품질을 인증한 제품(Q마크인증) 이어야 한다.

나. 구성 성분 중 인체에 유해한 물질은 관련 법령에서 허용하는 범위를 초과하지

않도록 하여야 한다.

다. 방향제는 화장실 내부에 항상 향취가 지속되어야하며, 세정제는 기기를 부식 시           키지 않고 악취가 제거되어야 하며, 항상 쾌적한 환경이 유지 될 수 있도록 조          치 하여야 한다.

3. 납품 사항

가. 공급기 철거에 따른 원형의 훼손, 파손 등에 대하여 일체의 책임을 지지              아니하며 계약상대자가 철거작업을 이행하지 않을시 계약상대자의 동의             없이 공급기를 철거할 수 있으며,철거비용은 설치자가 부담하여야 한다.

나. 방향제 및 세정제는 월1회 교환하며, 자동 소진되는 기능을 갖추 도록 하여야    한다.

다. 설치자는 월 1회 이상 화장실에 순회점검을 실시하여 기기 작동상태를 점검하    여야 하며, 이상 발견 시 즉시 보수하여 항상 정상 기능을 유지시켜야 한다.

라. 케이스 설치 시에는 부득이한 경우를 제외하고 청사 시설물이 훼손되지 않는  방법을 택하여야 하며 설치작업 중 타일파손 등의 손상이 있을 시 설치자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

마. 화장실 세정제 분배기 재질은 스텐레스 또는 금속으로 파손 및 충격에 견고   하여야 한다.

4. 제품 규격

가. 방향제

구 분	품질규격	설치수량(EA)	용량규격(㎖)	비 고
방향제	Q마크인증	25	225∼250	향은 계절별로 협의

◉향 선택 3~6월 : 아카시아,장미,안나수이,버버리 /7,8월 : 솔, 안나수이,버버리

9,10월 : 피치,안나수이,버버리 / 11,12월 : 유자,체리, 블루베리,

나. 소변기 세정제

구 분	품질규격	설치수량(EA)	용량규격(㎖)	비 고
세정제	Q마크인증	36	150∼180

5. 점검결과 조치 및 긴급 보수

가. 설치자는 설비의 분실과 파손 시에 신속히 원상태로 재설치 하여야 한다

나. 방향제 내부 소모품인 밧데리는 무상으로 교체 하고 기기 고장시도 무상

설치하여야 한다.

6. 납품 검수

방향제, 세정제 공급기 납품 설치자는 매월 점검시에는 사전 · 사후에 납품

현장의 담당자에게 반드시 통보하고 이상 유무를 확인하며 약제 교체 후 정기        점검표와 샘플사진을 첨부하여 검수를 받는다.