카메라 설치공사 시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명

포스트타워 10층 대회의실 카메라 증설공사

2. 공사 기간

공사 계약일로부터 20일 이내

3. 공사 내용

품 명	수 량	비 고
카메라(SONY, EVI-D70)	2	기존 컨트롤러 사용가능 (기존 카메라 동일제품)
고정형 돔 카메라	1	무대 고정형
4화면 분활기	1	4화면 모니터링 분활
영상 분배기	1

4. 제 원

(1) 팬틸트 카메라(SONY, EVI-D70)

□  41만 화소

□ 역상기능(천장설치가 가능하도록 위치 변경 기능)

□ 팬/틸트 각도 : ±170˚ /-30~+90

□ 렌즈 :18×줌, f=4.1mm(광각)~73.8mm(망원), F 1.4 ~ F 3.0

□ 초점길이 : f = 3.6 ∼ 43.2 mm (F1.6 ∼ F2.8)

□ 신호시스템 : NTSC

□ 줌 : 광학줌 18×, 디지털줌 12× 최대216배

□ 최소 피사체거리 : 10mm(광각쪽), 800mm(망원쪽)

□ 최소조명 : 1 LUX (F 1.4)

□ 소비전력 : 12W

□ 크기(WxHxD) : 132×144×144mm

□ 중량 : 950g

(2) 고정형 돔 카메라 (삼성, SCC-B5394)

□ 촬상소자 : 1/3" Super HAD CCD, 41만화소

□ 최저조도 : 0.002Lux@F1.2 (Sens-up)

□IRIS모드 : 렌즈일체형

□ 렌즈특성 : 초점거리 3배 가변렌즈 f=1.2, f=3~9mm

□ 렌즈화각 H: 90°~31.8°, V: 66.2°~23.9°

□ 총 화소수 811(H) X 508(V), 유효 화소수 768(H) x   494(V)

(3) 영상 4분활기

: 4화면 분할기는 4개의 카메라 영상신호를 입력 받아 FULL/ 2분할/

4분할하거나, 자동 순차 전환하여 출력

□ 영상입력 : 4채널, VCR  In

□ 출    력 : MONITOR OUT: (O)

LOOP THROUGH :(O)

REC.OUT : (O)

VGA출력 : 선택사양

□ 기 능   : 화면분할모드 ( 1/2/4 )

DATE/ TIME  ( 년/월/일, 시/분/초 국가별 표시형식 설정가능)

순차전환모드 ( 채널별 순차시간 설정가능,   LOSS채널 자동제외)

OSD 위치변경및 OSD ON/OFF

영상 LOSS시 OSD표시 및 부저음, 이벤트 저장

(4) 영상 분배기

: Camera에서 전송되는 영상신호를 여러 개의 영상신호로 분배, 증폭

영상 신호 손실을 막고, Monitor에 양호한 Display 상태 유지

□ 영상신호입력 채널 수 : 4Ch

□ 영상신호출력 채널 수 : 3 OUTPUT, 4Ch

□ 입출력 신호 : VS 또는 VBS 1.0Vp-p, 75Ω

□ 영상신호입력 채널 수 : 4Ch

□ 영상신호출력 채널 수 : 3 OUTPUT, 4Ch

□ 주파수 특성 : ±0.5dB 이하(7MHz)

5. 공사 시방 사항

(1) 10층 대회의실 내부 양옆벽면 SPEED DOME CAMERA :2EA 설치.

(2) 10층 대회의실 내부 정면(빔프로젝트 내부) DOME CAMERA :1EA 설치.

(3) 신설 카메라(3개) 모든 카메라들을 조종실 DVR에 녹화 되도록 설치.

(4) D.V.D 레코더에 저장 및 MONITORING 할 수 있게 System  구축.

(5) CH MONITORING용 모니터에 MONITORING 할 수 있게 설치

6. 기타사항

(1) 카메라의 케이블 단말처리는 전선관으로 단말 부위를 싸서 카메라 회전        에 의해 케이블의 꼬임이 발생하지 않도록 충분히 여장을 주어야 한다.

(2) 하우징 외부 CONNECTOR 에서 수신 장치까지의 케이블은 꼬임이 없도         록 충분히 여장을 주어야한다.

(3) 동축케이블을 접속할 경우에는 절연 콘넥터를 사용하되, 케이블의 굵기에        적합한 것으로 연결하여야 하며 특성 임피던스를 유지 하여야 한다.

(4) 각 케이블의 단말처리는 압착단자 및 케이블 타이를 사용하여 미려하게

처리하여야 한다.

7. 공사결과 보고서 제출

결과 보고서는 공사 완료 후 다음과 같이 제출한다.

◦ 공사 전․중․후 사진   각 1부

◦ 준공계                    1부

8. 안전관리

8-1 (안전 및 이용고객 편의도모) 도급자는 본 공사 수행과 관련하여 건물유지관리에 지장을 주어서는 안 되며 이용고객의 동선에 지장 및 불편을 최소화 하도록 하고 특히 안전사고가 일어나지 않도록 사전에 철저한 준비를 한 후 시행하여야 한다.

8-2 (안전사고) 화재 등 안전사고 발생 가능한 인화성물질 등의 반입은 금지하며 본 공사 수행과 관련된 제반 안전사고에 대해서 당 타워는 책임을 지지 않으며 민․형사상의 책임은 도급자에게 있다

8-3 (장비 관리책임) 도급자는 본 공사 수행 중 각종 장비의 파손이나 분실방지를 위한 제반조치를 취하여야 하고, 장비에 대한 관리책임은 도급자에게 있다.

8-4 (시설물 손상) 도급자는 본 공사와 관련하여 공사기간 중 안전사고 및 시설물 유지관리에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며 시설물 손상 시 도급자의 부담으로 지체 없이 원상 복구하여야 한다.

9. 공사대금청구

카메라 설치공사 완료 후 공사 결과보고서를 첨부하여 청구