공 사 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명

포스트타워 외부 출입구 매트 설치 공사

- 공사목적 : 외부로부터 오염물 및 이물질을 차단함으로써 내부의 오염도 방지와 화강석 바닥을 보호하고 쾌적한 내부 환경을 제공하고자 함.

2. 공사 기간

공사 계약일로부터 20일 이내

3. 공사 내용

번호	위 치	규 격	단위	수량	비 고
1	중앙 출입문	2,400 * 7,600	장	2	외부용 매트
2	우측 출입문	1,200 * 4,600	장	1	외부용 매트
3	좌측 출입문	1,200 * 3,420	장	1	외부용 매트

(단위 : mm)

4. 공사(외부용 매트) 조건

1) 탄성 복원 두께 사이즈가 17mm이상이어야 한다.

2) 중량이 1㎡에 4.46kg 이상이어야 한다.

3) 향균 인증 시험을 통과한 제품이어야 한다.

4) 인화 전이성 테스트 통과 제품이어야한다.

5) 수축,변형,변색 되지 않는 제품이어야한다.

5. 공사결과 보고서 제출

결과 보고서는 공사 완료 후 다음과 같이 제출한다.

◦ 공사 전․중․후 사진   각 1부

6. 안전관리

6-1 (안전 및 이용고객 편의도모) 도급자는 본 공사 수행과 관련하여 건물유지관리에 지장을 주어서는 안되며 이용고객의 동선에 지장 및 불편을 최소화 하도록 하고 특히 안전사고가 일어나지 않도록 사전에 철저한 준비를 한 후 시행하여야 한다.

6-2 (안전사고) 화재 등 안전사고 발생 가능한 인화성물질 등의 반입은 금지하며 본 공사 수행과 관련된 제반 안전사고에 대해서 당 타워는 책임을 지지 않으며 민․형사상의 책임은 도급자에게 있다.

6-3 (장비 관리책임) 도급자는 본 공사 수행중 각종 장비의 파손이나 분실방지를 위한 제반조치를 취하여야 하고, 장비에 대한 관리책임은 도급자에게 있다.

6-4 (시설물 손상) 도급자는 본 공사와 관련하여 공사기간중 안전사고 및 시설물 유지관리에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며 시설물 손상시 도급자의 부담으로 지체없이 원상 복구하여야 한다.