역 중계 개선 공사 시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명

POST TOWER 10층 대회의실 및 21층 국제회의실 상황 역 중계 개선공사

- 공사목적 : POST TOWER 10층 대회의실 및 21층 국제회의실 상황 역 중계 장비의 음향송수신이 음향장비에 직렬연결이 아닌 마이크 음향으로 송출되어 국장실 및 기타 장소에서 음향수신율 저하로 회의진행 시청에 불편함 해소.

2. 공사 기간

공사 계약일로부터 20일 이내

3. 공사 내용

가. 10층 대회의실 조정실에 MODULATOR, HEADEND AMP, AMPLIFIER 추가 설치

나. 21층 국제회의실 조정실에 MODULATOR, HEADEND AMP, AMPLIFIER 추가 설치

다. 방재실 A/V 설비에 AMPLIFIER 추가 설치

라. 상기 장비 구성 후 기존 방송채널(10층 44번, 21층 46번)을 유지하여 각층 TV에서 양질의 영상 및 음향을 시청할 수 있도록 시공.

마. 각층 구내증폭기 레벨을 적정레벨을 유지 할 수 있도록 재셋팅을 한다.

4. 공사 시 준수사항

(1) 작업 전 방재실 담당자와 사전 공사 협의을 하고 공사를 재개한다.

(2) 장비의 설치위치는 반드시 방재실 담당자와 사전 협의 후 설치를 한다.

(3) 케이블 접속단자는 컨넥터와 이탈이 되지 않도록 견고하게 단말처리한다.

(4) 작업시 회의 및 근무에 지장이 없도록 사전 조치를 한다.

(5) 최종 테스트는 지원단 및 중앙우체국 통신담당과 함께 테스트를 한다.

5. 공사결과 보고서 제출

결과 보고서는 공사 완료 후 다음과 같이 제출한다.

◦ 공사 전․중․후 사진   각 1부

◦ 준공계                    1부

6. 안전관리

6-1 (안전 및 이용고객 편의도모) 도급자는 본 공사 수행과 관련하여 건물유지관리에 지장을 주어서는 안되며 이용고객의 동선에 지장 및 불편을 최소화 하도록 하고 특히 안전사고가 일어나지 않도록 사전에 철저한 준비를 한 후 시행하여야 한다.

6-2 (안전사고) 화재 등 안전사고 발생가능한 인화성물질 등의 반입은 금지하며 본 공사 수행과 관련된 제반 안전사고에 대해서 당 타워는 책임을 지지 않으며 민․형사상의 책임은 도급자에게 있다

6-3 (장비 관리책임) 도급자는 본 공사 수행 중 각종 장비의 파손이나 분실방지를 위한 제반조치를 취하여야 하고, 장비에 대한 관리책임은 도급자에게 있다.

6-4 (시설물 손상) 도급자는 본 공사와 관련하여 공사기간중 안전사고 및 시설물 유지관리에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며 시설물 손상시 도급자의 부담으로 지체없이 원상 복구하여야 한다.

7. 공사대금 청구

공사 완료 후 공사 결과보고서를 첨부하여 청구