상하차이동식벨트 컨베이어

1. 품    명 : AL, 상하차이동식벨트컨베이어

2. 설치장소 : - 전남 곡성군 고달면 목동리 677(고달우체국)

(061-362-0002)

- 전남 곡성군 오곡면 오지리 605-2(곡성오곡우체국)

(061-362-0001)

3. 사 양 도(참고사항)

4. 규격 및 세부사항

가. 규     격

1)  A : 3,000mm

2)  B : 300mm ~ 600mm

3)  C : 최저 600mm ~ 1,000mm  최고 1,800mm ~ 2,400mm

나. 벨트 재질 : 수지벨트(R/T)

다. 벨트 속도 : 24~25m/min

라. 벨트 모터 : 0.75kw, 220V, 50Hz/60Hz

마. 벨 트  폭 : 450mm

바. 최대 하중 : 수평시 250Kg, 30도 경도시 120kg 이상

사. 높이 조정 : 다리높이 조절(수동 높낮이 조정)

아. 뒷부분은 회전 가능한 바퀴 4개 부착

자. 앞부분 수동 WINCH로 높이조절 가능하며, 이동이 용이할 것

차. 기타사항  : 모든 부품은 KS인증품 및 동등 제품 이상의

최상품을 사용하여야 함(A/S 1년 이상 가능할 것)

카. 콘베어덮개 : 컨베어 규격(450*3,000mm)에 맞게 미려하게 제작한다.

※ 본 설명서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의 후 처리함

※ 3번 사양도는 참고사항임