자바라 컨베이어 규격서 1(구례우체국)

1. 품 명 : 자바라형 컨베이어

2. 납품장소 : 전남 구례군 구례읍 봉동리 474-1 구례우체국

3. 구매수량 : 1대

4. 제품사양도(참고자료임) ※ 세부사양은 협의 후 제작

5. 규격 및 세부사양

가. 규격

o 배열 : 롤러복열실

o 기폭 : 400mm

o 기고 : 최소 650mm ~ 1000mm(높낮이 조절 가능할 것)

o 기장 : 2.45m ~ 6.15m(신축가능할 것)

o 다리수 : 5개

o 최대하중(kg) : 100kg 이상

o 재 질 : 아연합금

나. 세부사항

o. 0~360도까지 어떠한 동선형으로도 연결이 가능

o. 연결고리 장착- 기존품과 연결이 용이해야하며 연결불가능시 부품교환 등          으로 가능케 할 것

o. 무동력시스템이며 전원이 필요 없음

o. 스토퍼 기능 및 연결고리장착 : 제품이 이동하여 마지막 로라에서 떨어지          지 않도록 스토퍼 on/off기능, 한 쪽 끝은 연결고리 장착

o. 하부는 이동이 용이하도록 바퀴부착 및 스톱기능 장착

6. 기타사항

가. 구조체는 가볍고 튼튼한 형태로 하고, 모든 부품은 KS인증품 및 동등 제품         이상의 최상품을 사용하여야 함

(무상하자보수기간 1년이상, 하자보증서 제출)

나. 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의후 처리함

다. 낙찰예정자는 설치장소를 방문하여 제작사양에 대한 세부사항을 수렴 후 제        작하여야 함

자바라 컨베이어 규격서 2(겸면우체국)

1. 품 명 : 자바라형 컨베이어

2. 납품장소 : 전남 곡성군 겸면 남양리 81 겸면우체국(061-362-1002)

3. 구매수량 : 1대

4. 제품사양도(참고자료임) ※ 세부사양은 협의 후 제작

5. 규격 및 세부사양

가. 규격

o 배열 : 롤러복열실

o 기폭 :400mm

o 기고 : 최소 650mm ~ 1000mm(높낮이 조절 가능할 것)

o 기장 : 1.940m ~ 4.850m(신축가능할 것)

o 최대하중(kg) : 100kg 이상

o 재 질 : 아연합금

나. 세부사항

o. 0~360도까지 어떠한 동선형으로도 연결이 가능

o. 연결고리 장착- 기존품과 연결이 용이해야하며 연결불가능시 부품교환 등          으로 가능케 할 것

o. 무동력시스템이며 전원이 필요 없음

o. 스토퍼 기능 및 연결고리장착 : 제품이 이동하여 마지막 로라에서 떨어지          지 않도록 스토퍼 on/off기능, 한 쪽 끝은 연결고리 장착

o. 하부는 이동이 용이하도록 바퀴부착 및 스톱기능 장착

6. 기타사항

가. 구조체는 가볍고 튼튼한 형태로 하고, 모든 부품은 KS인증품 및 동등 제품         이상의 최상품을 사용하여야 함

(무상하자보수기간 1년이상, 하자보증서 제출)

나. 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의후 처리함

다. 낙찰예정자는 설치장소를 방문하여 제작사양에 대한 세부사항을 수렴 후 제        작하여야 함