쌍관버너 사양

1.  품 명 : 저압용 LPG 쌍관버너 (2열)

2. 사용가스압력 : 280±50mmH2O

3. 수량 : 3개