공 사 시 방 서

공사명 : 구례우체국 직원숙소 대수선 공사

2009. 9. 28

북광주우체국

제 1 장   총       칙

1-1. 공 사 명 : 구례우체국 숙사 대수선 공사

1-2. 위    치 : 전남 구례군 구례읍 봉동리 474-1번지. 구례우체국 숙사

1-3. 공사시간 : 착공일로부터 7일

1-4. 공사 내용

가. 보일러 3개 교체 공사

나. 보일러 배관(방 3개소) 교체 공사

다. 벽체 일부 수장공사

제 2 장   일반시방서

2-1. 이 시방에 기재되지 않은 일반부분은 건축공사 표준시방서에 준하여 시공하여야 함.

2-2. 계약자는 착공과 동시에 주요자재 규격서(사양, 재질, 색상 등), 시공계획서, 공정표,

인력 동원계획서 등을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2-3. 재료는 KS규격품 또는 이와 동등 이상의 품질과 재료를 선택하여 하자가 없어야

한다.

2-4. 자재검사는 현장 도착 시 실시하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

2-5. 작업 중 기존 시설물의 훼손 시는 시공자 책임 하에 즉시 복원조치를 하여야 한다.

2-6. 작업자는 반드시 안전용구를 착용하고 작업에 임해야 하며, 제반 안전사고에 대한

책임을 진다.

2-7. 작업 중 경미한 변경사항은 감독관과 협의하여 지시에 따라야 한다.

2-8. 작업 완료 후 주변청소를 실시하며 감독관의 검사를 필히 득하여야 한다.

제 3 장   특별시방서

3-1. 벽지 및 바닥 배관 철거

가. 철거작업과 여타 작업과의 연계공정표를 작성하여 작업착수 전에 감독관의

승인을 받아야 한다.

나. 먼지, 소음발생의 억제를 위한 상세한 보호조치를 해야 한다.

다. 노후된 보일러 배관을 깨끗하게 철거한다.

라. 철거 작업 시 기존 벽면 및 바닥에 결함이 발생되지 않도록 주의 하여 철거하도록        하며 결함이 발생 되었을 경우에는 결함이 발생한 부위를 원상복귀한 후 시공

하여야 한다. 이때 발생하는 모든 비용은 계약자의 부담으로 한다.

마. 철거공사 후 발생하는 건설폐기물 처리는 계약자가 처리하는 것을 원칙으로 한다.

3-2. 수장 공사

가. 수장공사에 사용하는 모든 재료는 K.S규격 또는 동등이상의 제품이어야 한다.

나. 공사전 벽지부착이 용이하도록 가구 등을 적정 장소에 이동한다

다. 가구 등을 이동할때는 회손되지 않도록 주의한다

라. 도배전 기존 벽지를 완전히 제거한 후 곰팡이 부분은 방수액등으로 방수처리한다.

마. 벽지 및 천정지의 재질, 형상, 치수, 색상, 마무리 등에 대한 견본을 미리

제출하여 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

바. 접착제등 고정용 재료의 견본을 제출하여 감독관의 승인을 얻는다.

사. 벽지 도배 부분 전체에 초배지를 먼저 1겹 시공하여 벽지 및 천정지가 잘 부착

될 수 있도록 한다.

아. 초배지가 완전 부착된 후 정배지를 벽 전체 미려하게 부착한다

자. 정배지는 방수도배지를 사용한다.

차. 벽지나 천정지를 절단하여 시공하는 부위는 겹침 표시가 최소가 되도록 주의하여         시공한다.

카. 시공 후 들뜸이나 구김 등이 발생 하였을 때는 즉시 재시공 하도록 하여야 하며          재시공 후 감독관의 승인을 득하여야 한다.

타. 천정과 벽체의 접속부에는 반자둘레를 설치한다.  반자둘레의 재질, 형상, 색상

은 도면에 따르고 명기가 없는 것은 감독관의 승인을 얻은 제품으로 한다.

파. 중보행비닐시트는 센스롱 2.0mm이상 KS규격 또는 동등이상의 제품을 사용하여

배관공사를 실시하는 방(3개)에 설치한다.

하. 공사중 기물, 가구 등의 회손이 있을시에는 시공업자 비용으로 원상회복 시키며,

공사가 완료 된 후에는 가구 등을 제자리에 배치하고 방청소를 실시한 후 마무리

한다.

3-3.  보일러 배관 및 설치공사

가. XL파이프(D15)를 20cm 간격으로 일정하게 배치하여 방 전체의 난방이 고르게 분포       될 수 있게 해야 한다.

나. XL파이프 설치 후 몰탈을 현장여건에 맞게 미려하게 마감한다.

다. 기름보일러 신규 설치는 18,000kcal/h(170F), 디럭스 18,000kcal/h(180SD), 디럭스

15,000kcal/h(180SD)형 이상급 KS제품을 감독관의 검사를 필한 후 설치한다.

라. 분배기(4구) 및 순환펌프를 설치하여 보일러 가동에 이상이 없는지 감독관의 입회

하에 시험 가동 한다.

3-4. 창호설치

기존 창호 부분 1개소에 기존창호를 보존하고 기존창호 위에 하이샤시 창문(창틀 및      방범창 제작 포함) 1개를 1,150mm*1,150mm 규격으로 제작 설치한다.

3-5. 현장정리 및 준공청소

공사 완료시 계약자는 가설시설물, 잉여자재, 폐기물 등을 공사장으로부터 철거 반출

하고, 건물 내․외부 및 공사장 주변을 깨끗이 정리 청소하여 공사 후 익일에는 바로

사용이 가능하도록 하여야 하며 이를 감독관에게 필히 검사를 받아야 한다.